문서번호	도로보수과-3297
결재일자	2021. 4. 6.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	도로보수과장
정의현		이상하	04/06 윤옥광
협 조

『2021년 도로부속시설물 일상유지보수공사』

작업지시 검토 보고(제1차)

2021. 04.

서부도로사업소

(도로보수과)

『2021년 도로부속시설물 일상유지보수공사』

작업지시 검토 보고(제1차)

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 2021년 도로부속시설물 일상유지보수공사(연간단가)

○ 계약기간 : 2021.03.26. ~ 2021.12.31.

○ 시 공 사 : ***********

○ 도 급 비 : ************

○ 공    종 : 과속방지턱 도색 31㎡, 옹벽균열 보수 33m, 경고등설치 6개소, 충격흡수시설 보수 5개소, 개방형중앙분리대 철거 10경간,  구조물세척 15,160㎡, 한남동 산 10-57 옹벽보수공 1식 등 기타

□ 보고내용

○ 과속방지턱 도색 : 1개소

- 과속방지턱 도색 요청 민원으로 신설(월드컵북로)

○ 개방형 중앙분리대 철거 : 1개소

- 구기터널 앞 긴급차량(소방, 구급) 등의 회차를 위해 기존 중앙분리대 철거(진흥로)

‣ 북부도로사업소 기전과 요청사항(구두협의)

○ 경고등 보수 : 2개소

- 현장순찰 결과 및 민원 접수로 경고등 정비(세검정로 외 1개소)

○ 충격흡수시설 보수 : 6개소

- 원인불상의 충격흡수시설 파손으로 정비(성산로 외 5개소)

○ 개방형 중앙분리대 단부처리시설 보수 : 1개소

- 개방형 중앙분리대 단부처리시설 파손 민원으로 정비(세검정로)

○ 보차도 경계석 보수 : 1개소

- 보차도 경계석 파손 민원으로 정비(마포대로)

○ 구조물 세척(중앙분리대, 충격흡수시설 및 방음벽) : 5개소

- 봄맞이 환경정비 일환으로 중앙분리대, 충격흡수시설 및 방음벽 세척 작업 시행(진흥로 등 5개소)

□ 조치계획

○ 우리사업소 관내 특별시도상 설치된 도로부속물이 겨울철 매연, 먼지 등으로 오염되어 도로환경을 저해하고 있는 실정으로 봄맞이 환경정비 일환으로 물세척을 2021년 도로부속시설물 일상유지보수 공사(연간단가)로 실시

○ 시설물 정비구간에 대하여 2021년 도로부속시설물 일상유지보수공사를 실시하여 안전하고 쾌적한 도로환경 조성 및 안전사고를 사전에 예방코자 함.

○ 도급비 집행 현황

(단위 : 천원)

공사명	도급비 (계약금액)	기 집행액	금회 집행액	집행잔액
**************** ******	*******	*	*******	*******

○ 제1차 작업지시

- 건    명 : 2021년 도로부속시설물 일상유지보수공사 작업지시(제1차)

- 작업위치 : 진흥로 등 17개소

- 작업기간 : 2021.04.07. ~ 2021.05.31.

- 필요금액 : **************************

- 공종 및 물량

연번	노선명	공 종	규 격	수 량	단위	비고
1	진흥로	구조물세척	형식별	1,728.0	㎡
		개방형중앙분리대철거	-	4.0	경간
		안전시설비	-	200.0	㎡
2	연희로	구조물세척	형식별	2,377.5	㎡
		안전시설비	-	200.0	㎡
3	성산로	충격흡수시설보수	서대문우체국 앞	1.0	개소
		충격흡수시설보수	세브란스병원 앞	1.0	개소
		충격흡수시설보수	연세대 앞	1.0	개소
		충격흡수시설보수	이대후문 앞	1.0	개소
		안전시설비	-	200.0	㎡
4	세검정로	구조물세척	형식별	2,343.0	㎡
		경고등설치	1구 쏠라	1.0	개소
		단부처리시설 라운드판 보수	306*660*235*3t	2.0	개소
		안전시설비	-	200.0	㎡
5	연서로	구조물세척	형식별	2,062.6	㎡
		충격흡수시설보수	연서로 456앞	1.0	개소
		안전시설비	-	200.0	㎡
6	마포로	보차도경계석보수	200*250*1000	2.0	m
		안전시설비	-	50.0	㎡
7	통일로	구조물세척	형식별	3,332.7	㎡
		안전시설비	-	200.0	㎡
8	녹사평대로	충격흡수시설보수	녹사평대로 168-6앞	1.0	개소
		안전시설비	-	50.0	㎡
9	퇴계로	경고등설치	1구 쏠라	1.0	개소
		안전시설비	-	50.0	㎡
10	월드컵북로	과속방지턱도색	-	7.8	㎡
		안전시설비	-	50.0	㎡

□ 향후계획

○ 2021.04.07. : 작업지시 및 공사 시행

○ 2021.05.31. : 작업완료 및 결과 보고

붙임 : 1. 제1차 작업지시 내역서 1부.

2. 제1차 작업지시 현황사진 1부.  끝.