문서번호	정수시설과-3450
결재일자	2021. 6. 1.
공개여부	부분공개(3)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	정수시설과장
서용택		배용우	06/01 정재현
협 조
	주무관			김상일

전기설비 월간점검 결과보고

(5월)

2021. 5.

뚝도아리수정수센터

[정수시설과]

2021년 5월

뚝도아리수정수센터 전기설비 월간점검 결과 보고

우리센터 전기설비 안전관리 계획에 의거 특·고압 수변전설비 및 전기설비에 대한 월간점검을 실시하고 결과를 보고 함.

Ⅰ		관 련 근 거

○ 「산업통상자원부 고시 제2016-16호」 전기안전관리자 직무에 대한 고시

○ 「정수시설과 제680호」 2021년 뚝도아리수정수센터 전기설비 안전관리 계획

Ⅱ		추 진 목 적

○ 전기설비에 대한 정기점검을 실시하여 전기안전사고 예방

○ 전기설비 기능 및 작동상태 점검을 통한 설비의 노후화를 예방

○ 전기기계기구 등 정확한 운용, 동작으로 전기재해를 사전예방

○ 한전측 정전 또는 돌발 사고에 따른 정전시 신속한 복구 체계 구축

Ⅲ		설 비 현 황

구 분	전 기 설 비	사 용 전 압	설 비 용 량	비 고
뚝도아리수 정수센터	특·고압 수변전설비	22,900[V]	12,000[kVA]-(상용) 12,000[kVA]-(예비)	뚝도 S/S 뚝도 D/L 뚝도 S/S 수원 D/L
		6,600[V]	지구 전기실 * 5개소	수도박물관 별도수전(저압)
	배터리설비	110[VDC] 외	송수펌프 정류반 외 14개소
	비상발전설비	380[V]/220[V]	360[kW] 외 2대	디젤공냉식
	태양광발전설비	1000[VDC] /380[VAC]	84.3[kW] 외 2개소	송수펌프 배출수, 여과지

Ⅳ		점 검 개 요

○ 점검기간 : 2021. 5. 20. ~ 28. (7일간)

○ 점검인원 : 지방전기운영주사 정춘영

지방전문경력관 (다군) 서용택(전기안전관리자)

지방공업서기보 (전기) 김상일(전기안전관리 보조자)

○ 점검대상 : 특·고압 수변전설비 – 모선,VCB,LA,PT,CT,GIPAM 등 상태점검

배터리설비 - 충전장치, 배터리 외관 및 전압 등 상태점검

비상발전기 - 엔진부, 발전부 등 작동 상태점검

태양광발전설비 - 접속반, 인버터 작동 및 모듈 활선절연저항 점검

Ⅴ		점 검 결 과

구분	설 비 명	점 검 대 상	점 검 결 과	비 고
1	전기 설비	송수펌프 주 전기실	양 호	점검결과 첨 부
		중계펌프 지구 전기실	양 호
		2여과지 지구 전기실	양 호
		1여과지 지구 전기실	양 호
		배출수처리장 지구 전기실	양 호
		수도박물관	양 호
2	배터리 설비	송수펌프 전기실 3개소	양 호
		중계펌프 전기실 2개소	양 호
		2여과지 전기실 2개소	양 호
		1여과지 전기실 3개소	양 호
		배출수처리장 전기실 2개소	양 호
3	비상발전설비	중계펌프 비상발전기	양 호
		관리본관 비상발전기	양 호
		아리수복구용 발전기	양 호
4	태양광 발전설비	송수펌프	양 호
		배출수 처리장	양 호
		2여과지 창문형	양 호

Ⅵ		점 검 사 진

특·고압 수변전설비 점검	배터리설비 점검
비상발전기설비 점검	태양광발전설비 점검

붙임 : 1. 전기설비 점검결과 기록표(5월)  1부.

2. 배터리설비 점검결과 기록표(5월)  1부.

3. 비상발전설비 점검결과 기록표(5월)  1부.

4. 태양광발전설비 점검결과 기록표(5월)  1부.  끝.