문서번호	현장민원과-1560
결재일자	2022. 2. 9.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		현장민원과장	강남수도사업소장
김태극		현경선	02/09 박기용
협 조
	요금과장			남미라
	급수운영과장			최춘근
	시설관리과장			김근태
	요금관리팀장			하태룡

2022년 수도 계량기 검침시설 유지보수 시행계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2022. 2.

강남수도사업소

(현장민원과)

2022년 수도계량기 검침시설 유지보수 시행계획

검침불편·위험 수전을 대상으로 원격․영상 검침이 도입‧시행됨에 따라 검침시설별 유지보수 계획을 수립하여 시설관리에 만전을 기하고자 함

Ⅰ		추 진 근 거

□ 2022년 원격검침 구축사업 추진계획 알림(계측관리과-863호(2022.1.28.))

□ 2022년 수도계량기 영상검침시설 유지관리 용역 시행알림

(계측관리과-25호(2022.1.3.))

Ⅱ		시 설 현 황

□ 검침방법 및 계량기 형식별 현황

(’22.2.1. 기준)

검침방법	계	원격	영상
계량기형식		디지털	기계식
수량(개소)	3,084	2,409	675
전년대비 증감	(증) 1,112	(증) 1,430	(감) 318

※ 영상검침기는 만기교체 시 원격검침 전환으로 감소 중

□ 검침시설별 구성도

원격검침(디지털 계량기+ 원격검침단말기)	영상검침(기계식 계량기 + 영상검침단말기)

Ⅲ		추 진 방 향

□ 원격검침시설은 유지관리 용역 시범시행(본부) 및 자체정비(사업소) 병행

□ 영상검침시설은 연간단가계약 업체에 의뢰 정비

○ 본부  계측관리과에서 영상검침시설 유지보수(연간단가) 용역계약 체결

Ⅳ		추 진 개 요

구 분	유지보수 개요
원격검침	․ 원격검침기 설치 후 검증․검침방법 전환 및 점검 ․ 검침시설 고장 시, 전문업체 및 자체 정비 시행 - 디지털 계량기 하자기간 내, 하자처리 우선(소형 8년, 대형 6년)
영상검침	․ 검침원 정기검침(2개월 1회) 시, 검침시설 점검 ․ 계량기 폐전이나 교체 시, 유지보수업체에 작업조치 ․ 검침시설 고장 시, 원격검침으로 전환(소형계량기는 만기까지 사용)

Ⅴ		추 진 계 획

1		원격검침기

◈ 연 1회 현장 점검 및 계량기와 원격검침 시스템상 검침값 비교 검증

◈ 수시로 시스템 모니터링 하여 장애 시, 전문업체 및 자체 정비 또는 교체

□ 현황

○ 대 상 : 2,409개소

□ 유지보수 추진계획

○ (본부) 원격검침기 유지관리 용역 시범시행

- 2023년부터 사업소별 유지관리 용역 시행을 대비하여 시범추진

- 점검, 정비가 필요한 대상을 자체(사업소, 공단)처리 및 용역사를 통한 처리 경우로 분류하여 신속하고, 효과적인 유지관리 체계 마련

○ (요금과) 원격검침기 설치 후 검증방법  전환 및 점검

- 검침방법 전환을 위한 현장 검증(고객번호, 계량기번호, 단말기번호 일치여부 및 검침값 이상 유무 등) 및 점검(년1회 이상)을 통한 수용가불편 최소화

○ (현장민원과) 스마트계량기 및 단말기 유지관리

- 원격검침 수전 계량기 교체(고장 등) 시 단말기 연결까지 포함하여 스마트계량기로 교체, 연속적인 검침 가능 유지

․ 고장 계량기 교체, 검침단말기(송수신기) 연결

※ 폐전 등으로 단말기 철거 또는 변경 설치 시 그 내용을 계측관리과로 통보

2		영상검침기

◈ 영상검침기 재부착 필요 및 단순고장 시, 유지보수업체에 조치 의뢰

◈ 유지보수업체 수리 불가 및 계량기 만기 시, 원격검침으로 전환

□ 현황

○ 대 상 : 675개소

□ 유지보수 추진계획 (붙임 1, 2 참조)

○ 영상검침시설 유지보수 용역계약 체결(본부 계측관리과)

- 계약업체 : *********(’22.1.1. ~ 12.31.)

※ 영상검침시스템 특허기술을 보유한 전문업체

- 계약금액 : ********

○ (공단) 정기검침(2개월 1회) 시, 검침기를 점검하여 결과를 요금과로 통보

○ (요금과) 통보받은 점검결과를 수합하여 계측관리과․현장민원과로 통보

- 의뢰대상 : 영상검침기 이상(고장)으로 단말기설정, 결로제거, 정상작동 확인 등 영상검침시설 시험, 영상검침시설 설치 및 통신 케이블 재결선 등 단순 정비사항만 의뢰

- 단가계약된 수리항목 외(보드 및 영상카메라 고장 등)의 수리불가 경우

․ 소형 계량기 : 유효기간까지 사용(육안 검침) 후 스마트원격검침 전환

․ 대형 계량기 : 스마트원격검침으로 전환

○ (현장민원과) 검침기 점검결과 확인 후 계약업체에 조치의뢰·현황관리

- 점검현황과 (용역업체)작업지시 및 조치결과를 매월 계측관리과로 제출

Ⅵ		행 정 사 항

○ 원격검침 전환 대상선정 및 설치절차 준수

- 2022년 위험수전 원격검침 전환 예정물량 : 20개소 이내

※ 본부 계획에 따르면 대형계량기(75mm 이상) 대상으로 중점 전환되어, 소형계량기는 사업소별 20개소 이내로 예상되어 기존 설치된 계량기 고장교체 용도로 대비 예정

<급수운영과, 시설관리과>

교체장애 수전정비

(급수시설 문제)

□↓

<요금과>

대상수전 선정

- 검침 위험 수전

- 불편, 요청(민원) 수전

※ 검침, 교체 장애 분류

➡

<현장민원과>

계량기교체(본부와 공유)

(대형: 자재센터)

- 선정지역+정기교체

- 요금과 선정

➡

<현장민원과>

단말기 설치 →

통신확인 후 요금과로 검증 및 전환 요청

□↑

<요금과>

검침장애 처리

(적치물 등)

※ 요금과가 선정한 대상은 계량기 교체가능 여부로 현장민원과가 확정하고 계측관리과에 알림

- 급수운영과, 시설관리과 : (전환대상 우선) 교체장애, 장기침수 급수시설 정비

- 현장민원과, 수도자재센터 : 원격검침기 발주 시 최신 통신규격 첨부

※ 단말기(원격검침 서버 수신용 데이터포맷), 계량기(디지털계량기프로토콜)

- 스마트원격검침 구축 가이드라인(붙임 3)을 참조하여 설치 및 유지관리 추진

○ 용어변경 : 원격검침 → 스마트원격검침,  원격검침용 디지털계량기 → 스마트계량기

○ 원격검침 단말기(송수신기) 결선방법 현장교육 : 2022.2.9.(수) 14시 예정

Ⅶ		부서별 업무 분담

기관명	추진사항
상수도사업본부 (계측관리과)	- 원격전환 수용가 원격단말기 구매‧설치 - 영상검침시설 유지보수 계약 - 원격검침기 유지관리 용역 시범시행 - 검침시설 점검/고장 분석 총괄 - 향후 사업 추진 방향 방침 수립 등
수도사업소 (요금과)	- 원격검침 : 연 1회 현장 점검 및 계량기와 원격검침 시스템상 검침값 비교 검증 후 점검결과 현장민원과와 계측관리과 통보 - 영상검침 : 정기검침 시, 검침시설 점검결과를 수합 후 현장민원과와 계측관리과 통보
수도사업소 (현장민원과)	- 검침시설 관리 및 장애 시 조치 - 검침시설 유지관리 계획수립 및 현황관리
수도사업소 (급수운영과) (시설관리과)	- (전환대상 우선) 교체장애, 장기침수 급수시설 정비
수도자재 관리센터	- 고품질 계량기 재고수량 관리(주간/월간) - 고품질 신설‧교체 결과 본부 및 사업소 통보 - 영상검침 대형수전 계량기교체(만기‧고장) 시, 본부 및 사업소 통보 - 원격검침 디지털 계량기 구매
서울시설공단 (상수도지원처)	- 검침시설 검침값 검증 및 현장 점검(고장여부 등) - 점검결과 요금과 통보

붙임  1. 2022년 수도계량기 영상검침시설 유지관리 용역 관련자료 1부.

2. 영상검침기 작업의뢰 및 결과보고 양식                   1부.

3. 스마트원격검침 구축 가이드라인(2022.1.수정)     1부.  끝.