3월 16일 작업일지 및 3월 17일 작업계획

문서번호	시설보수과-1994
결재일자	2022. 3. 17.

결재	주무관	시설보수과장
	조호영	03/17 이정국

작 업 일 지

2022년 3월 16일 수요일(맑음)

위치 (시설물명)	작 업 내 용	비고
잠수교남측 지하보차도	터미널고가 방향 훼손 시선유도봉 수거(1)
	터미널고가 방향 박스 지나 소파 0.7*0.7(0.03)
강남터미널고가	사평대로 방향 1차로 조인트 파손 0.1*1.5(0.01)
반포천2복개	이수고가 하부 낙하물 수거
	배수구 정비
동작지하차도	현충원 방향 3차로 균열, 소파 0.5*0.6(0.01)
봉천천복개	당곡사거리 방향 보라매고가 지나 3차로 소파 0.5*0.7(0.01)
관악도림교	봉림교 방향 좌회전 구간 조인트 소파 0.1*0.7(0.01)
기아대교	교량 하부 배수로 정비

❏투입인원현황

구 분	시 설 관 리 원		사용자재‧소파보수(규모)				비고
	반 장	반 원	시선유도봉	상온아스콘	개소	면적㎡
금 일	1	2		5	5	1.36
누 계	47	116	3	186	215	58.65

※ 상온아스콘 잔량 281A, 시선유도봉 잔량 24EA

❏투입장비현황

구분	투 입 장 비
	타이탄 (싸인보드겸용)	스타 렉스	덤프 (8톤)	휘니샤	굴삭기	다목적 세척기	견인 트럭	로울러	보수 트럭	평삭기	스키드로더
금일	1
누계	48

*순찰노선 : 난곡터널→산복터널→호암1터널→호암2터널→호암길지하차도→도림천1복개→봉천천복개→상도터널→국사봉터널→대방천복개

작 업 계 획 서

2022년 3월 17일 목요일(맑음)

위치 (시설물명)	작 업 내 용	비고
	- 동작지하차도, 사당천복개, 이수교, 반포교, 반포천1,2복개, 사평지하차도, 강남터미널고가, 잠수교남측지하보차도, 신사고가, 양재지하차도, 사방교, 주흥교고가 순찰 및 순찰사항 조치 민원사항 조치

❏투입인원현황

구 분	시 설 관 리 원		사용자재‧소파보수(규모)				비고
	반 장	반 원	시선유도봉	상온아스콘	개소	면적㎡
금 일	1	2
누 계	47	116	3	186	215	58.65

※ 상온아스콘 잔량 281EA

※ 시선유도봉 잔량  24EA

❏투입장비현황

구분	투 입 장 비
	타이탄 (싸인보드겸용)	스타 렉스	덤프 (8톤)	휘니샤	굴삭기	다목적 세척기	견인 트럭	로울러	보수 트럭	평삭기	스키드로더
금일	1
누계	49

*순찰노선 : 동작지하차도→사당천복개→이수교→반포교→반포천1,2복개→사평지하차도→강남터미널고가→잠수교남측지하보차도→신사고가→양재지하차도→사방교→주흥교고가

실무관 안전수칙 십계명 및 작업 전 10분 안전점검 실시 : 강민수 외 2명  끝.

작업사진(3월 16일)

잠수교남측지하차도 포트홀 정비 전	정비 후

봉천천복개 포트홀 정비 전	정비 중

기아대교 배수로 정비 전	정비 후

끝.