3월 17일 작업일지 및 3월 18일 작업계획

문서번호	시설보수과-2055
결재일자	2022. 3. 18.

결재	주무관	시설보수과장
	조호영	03/18 이정국

작 업 일 지

2022년 3월 17일 목요일(맑음)

위치 (시설물명)	작 업 내 용	비고
봉천천복개	당곡사거리 방향 관악도림교 앞 3차로 소파 0.3*0.3*2(0.01)
	도림천로 방향 은천로입구 1차로 횡단보도 주변 소파 0.3*0.4(0.01)
양재지하차도	배수구, 배수로 정비
영동1교	배수구 정비
염곡지하차도	염화칼슘, 훼손 시선유도봉 수거(1)
철산교	수출의 다리 방향 1차로 조인트 파손 0.2*0.3(0.01)
수출의 다리	도림천로 방향 1차로 균열, 소파 0.6*0.7(0.01)
봉림교	시흥대로 방향 횡단보도 주변 조인트 파손 0.1*0.6(0.01)
산복터널	서울대 방향 2차로 균열, 침하 0.5*0.8(0.01)

❏투입인원현황

구 분	시 설 관 리 원		사용자재‧소파보수(규모)				비고
	반 장	반 원	시선유도봉	상온아스콘	개소	면적㎡
금 일	1	2		3	6	1.24
누 계	47	116	3	189	221	59.89

※ 상온아스콘 잔량 278A, 시선유도봉 잔량 24EA

❏투입장비현황

구분	투 입 장 비
	타이탄 (싸인보드겸용)	스타 렉스	덤프 (8톤)	휘니샤	굴삭기	다목적 세척기	견인 트럭	로울러	보수 트럭	평삭기	스키드로더
금일	1
누계	49

*순찰노선 : 동작지하차도→사당천복개→이수교→반포교→반포천1,2복개→사평지하차도→강남터미널고가→잠수교남측지하보차도→신사고가→양재지하차도→사방교→주흥교고가

작 업 계 획 서

2022년 3월 18일 금요일(맑음)

위치 (시설물명)	작 업 내 용	비고
	- 주암교, 송동교, 선암지하차도, 여의천1,2,3복개, 영동1교, 염곡지하차도, 여의상류IC본교박스, 여의상류IC샛강2교 순찰 및 순찰사항 조치 민원사항 조치

❏투입인원현황

구 분	시 설 관 리 원		사용자재‧소파보수(규모)				비고
	반 장	반 원	시선유도봉	상온아스콘	개소	면적㎡
금 일	1	2
누 계	48	118	3	189	221	59.89

※ 상온아스콘 잔량 278EA

※ 시선유도봉 잔량  24EA

❏투입장비현황

구분	투 입 장 비
	타이탄 (싸인보드겸용)	스타 렉스	덤프 (8톤)	휘니샤	굴삭기	다목적 세척기	견인 트럭	로울러	보수 트럭	평삭기	스키드로더
금일	1
누계	50

*순찰노선 : 주암교 → 송동교 → 선암지하차도→여의천1,2,3복개→영동1교→염곡지하차도 → 여의상류IC본교박스 → 여의상류IC샛강2교

실무관 안전수칙 십계명 및 작업 전 10분 안전점검 실시 : 강민수 외 2명  끝.

작업사진(3월 17일)

봉림교 포트홀 정비 전	정비 후

영동1교 배수구 정비 전	정비 후

양재지하차도 배수로 정비 전	정비 후

끝.