문서번호	시설관리과-28813
결재일자	2022. 7. 12.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		시설운영팀장	시설관리과장
장승화		김대용	07/12
			이태형
협조

소블록 배수관 세척 작업구 설치 보고

(용마 04-12 소블록)

동부수도사업소

시설관리과

소블록 배수관 세척 작업구 설치 보고

***************** 세척과 관련하여 상수도 시설물 작업구에 설치에 대한 계획을 아래와 같이 보고 드림.

□ 용역 개요

○ 위치: ******************

○ 대상관로: D=80~300㎜, L=4,569m

○ 계약상대자: *********************************

□ 용마04-12 소블록 현황

○ 위치

① **********************************

② ********************************

○ 해당 시설물 선정사유

- 현장 확인 결과 해당 위치에 매설된 제수밸브가 소블록 세척 시범 사업으로 하기에 용이한 것으로 확인됨.

○ 위치 및 현황 사진도

① 위치도(**********	상수도 시설물
② 위치도(*********)	상수도 시설물

※ 작업구 설치(① 새들 55㎜ 설치, ② 티형관 300/300 분기 설치)

□ 조치계획

○ 소블록에 매설된 제수밸브 2개소(150㎜*1, 300㎜*1)에 대하여 공사에 적합한 작업구(새들 55㎜, 티형관 분기)를 설치하고자 하며 공사의 시공은 『2022년 제기동외 5개동 상수도공사』 계약업체인 *******으로 작업지시 하고 추후 정산에 반영코자 합니다.

붙임 1. 세척 용역 업무 협조 공문 1부.

2. 세척공법 소개서 1부.  끝.