선유도 시설관리 8월 작업계획서

주무관	공원팀장	여의도공원관리사무소장
김현성	박미란	08/01
		허생범
주무관	남궁종두

작업일시	2022. 8. 1. (월) ~ 2022. 8. 31. (수)
작업장소	선유도공원 전체
작업내용	데크, 화장실, 울타리, 배수로 등을 포함한 공원 편의시설 점검 및 정비
투입장비 및 물품(재료)	장비명: 그라인더, 수량: 1대, 운영자: 2명	사용연료	휘발유
장비명: 해머드릴, 수량: 1대, 운영자: 2명	사용량: 5ℓ미만
	혼합비:
기타물품: 플라이어, 랜치, 니퍼, 드라이버, 망치 등
기계작업 안전성검토	대안검토: - 안전대책: 기계장비 운용방법 숙지, 안전장비 착용, 작업장 주변 통제	방호 장치
고소작업 안정성검토	대안검토: - 안전대책: 안전장비 착용, 작업장 주변 통제	중량물 운 반	대안검토: 작업용 전기차 사용 안전대책: 안전장비 착용
기 타 안전성검토	미끄럼	끼임	부딪침	떨어짐	화재폭발	질식	감전	기타
○	○	○				○	○
차 량 계 장 비	차량계 장비명	해당없음
조종원 자격 확인	성명) 자격)
장비현황	제한속도	폭	최소선회반경	최대적재능력	최대인양높이
km/hr	m	m	ton,㎥	m
기타장비	품명: , 규격: , 수량: 대, 조정원:
작업장소	작업장소 크기	선유도공원 전체
이동경로 폭	2m 이상
작업장소 상태	지 장 물	지 반
돌, 수목, 뿌리, 시설물 기초 등	양호
작업방법	작업시간	40분 작업, 20분 휴식
방 법	수시 시설물 점검 및 필요시 정비 실시
절 차	작업계획 →준비작업(TBM, 공구준비) →시설물 점검 →정비원인파악 →정비실시 →주변정리
작 업 근 로 자	작업 지휘자	********
신호수	위치(1): ******	위치(2):
작업자	주	********	( 세)	( 세)	( 세)	( 세)
보조자	*********	( 세)	( 세)	( 세)	( 세)
- 주 작업자 역할: 장비 가동 및 작업지시 등 - 보조 작업자 역할: 장비 가동 보조, 주변 통제 등
보호구 지급	■안전모 ■보안경 ■안전화 ■귀마개 ■안전장갑 ■안전대 □앞치마 ■기타
교육 확인	산업안전보건교육, 작업 전 안전점검(TBM)

안전관리 및 신호방법	■육성 및 수신호 ■경광봉 □무전기사용 ■라바콘 □기타( )
	안전관리용품
	주요임무	작업자 보호장구 착용 감시, 작업장 주변 접근 통제, 작업차량 이동 동선 확보 등 안전관리, 기타 작업 중 안전 유해•위험요인 감시 등
기 타 (협조 및 주의사항 등)	작업중 휴대전화 사용금지 폭염대비철저

작업 전 점검사항	1. 근 로 자: ■보호장구 지급, ■신호장구 지급, ■투입인력 건강상태 2. 교 육: ■작업 도구 및 장비 운영 요령, ■작업중 유의사항 ■기계 조작방법 숙지(운전자) 3. 장비점검: ■장비 작동상태, ■방호장치 부착상태, ■사용연료 확인, ■소모품 준비 ■필요 물품•자재 수량 및 안정성 확인 4. 작업현장: ■제거 대상물 상태 확인, ■지장물 확인, ■ 위험/경고/안내 표지판 설치, ■전도/전락(顚落) 방지조치, ■신호수 배치 등

시설관리 작업계획도
포함사항	작업위치, 운행경로, 작업반경, 출입 통제범위, 지장물(전선) 위치 등

(도면)

**********