문서번호	재난관리과-26144
결재일자	2022. 12. 15.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
담당자	대응총괄팀장	재난관리과장		소방서장
이중진	장순성	代장순성		12/15
				이웅기
협 조
	현장대응단장		조상현

2022년 산림화재 진압훈련 계획

2022. 12.

서초소방서

(재난관리과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
일반사항
정책일반	◆ 제반 법규와 실태, 실제 현장의 의견 등을 검토하였습니까? (법령, 규칙, 통계·빅데이터, 시민의견 등)	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석하였습니까?(갈등, 약자, 일자리, 안전, 탄소 감축 등) ※ 약자 : 하단 세부 검토항목 점검	□	■
	◆ 정책·계획·전시물·홍보물 등이 역사적 사실에 부합하는지 검토하였습니까?	□	■
	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까?(경제·사회·환경 등)	□	■
약자와의 동행
목적	◆ 경제적으로 취약한 약자를 지원하기 위한 사업인가?	□	■
	◆ 주거, 생계, 의료, 교육, 기타 분야 중 어느 것에 해당하는가?	□	■
	◆ 단순지원 사업과 사다리지원 사업 중 어느 것에 해당하는가? (단순 : 어려움 즉시 개선 / 사다리 : 계층 상향 또는 안정 유도)	□	■
	◆ 경제적으로 취약한 약자가 아니라 하더라도, 다양한 분야의 사회적 약자를 배려할 수 있는 수단을 포함하였는가?	□	■
계획수립	◆ 사업 대상자가 쉽고 편리하게 서비스를 활용할 수 있도록 사업을 구성하였는가?	□	■
집행·홍보	◆ 집행과정에서 발생할 수 있는 역효과를 최소화하기 위한 대안을 고려하였는가?(‘약자’ 낙인효과, 역차별 등)	□	■
	◆ 사업 대상자에게 적절한 홍보 수단을 채택하였는가?	□	■
평가·환류	◆ 사업효과를 측정할 수 있는 지표(산출, 과정, 성과 등)는 마련하였는가? 아닐 경우, 성과를 평가할 수 있는 대체·보완 수단이 존재하는가?	□	■

2022년 산림화재 진압훈련 계획

건조기를 맞아 유관기관과 합동으로 산불진압훈련을 실시함으로써

산불 발생 시 초동진압태세를 확립하여 시민의 생명과 재산을 보호하고 피해를 최소화하기 위함

Ⅰ		관련 근거

□ 재난관리과-1087호 「2022년도 산림화재 예방 및 대응계획 알림」

□ 예방과-37032호 「2022년 겨울철 소방안전대책 알림」

Ⅱ		훈련 개요

□ 훈련상황

서초구 서초동 우면산 중턱에 위치한 대성사 좌측 등산로에서 발생한

화재가 인근 산림으로 연소확대되는 상황을 가상하여 진압훈련 실시

□ 일   시 : 2022. 12. 20.(화) 14:00 ~ 15:30

□ 장   소 : 우면산 대성사 주차장

□ 훈련방법 : 가상화점 지정 후 불시 출동훈련 (방재센터 지령 후 출동)

□ 훈련내용

- 수관 전개 및 방수를 통한 고압호스 연장 원거리 송수 훈련 실시

- 유관기관(서초구청 공원녹지과) 동원 훈련 실시

- 산림 내 건축물(대성사) 연소방지 훈련 병행 실시

- 등산로, 지형지물 숙지 및 위험지형 인지 등 안전교육 실시

Ⅲ		동원소방력

□ 동원인원

계	서초소방서					서초구청
	재난 관리과	현장 대응단	우면	방배	잠원	공원녹지과
**	*	*	*	*	*	**

□ 동원차량

계	서초소방서				서초구청
	지휘차	펌프	탱크	기타	기타
*	*	** *******	** ***********	* *****	*

□ 동원장비

계	산불진화 고압수관 65㎜ / 40㎜				등짐펌프
	우면	방배	잠원	대응단	서초구청 공원녹지과
**	*****	*****	*****	*****	**

Ⅳ		훈련 등 중점사항

□ 산림화재 대비 소방대원의 진압능력 강화

□ 유관기관 자원 및 유기적인 공조체계 강화

□ 산림화재 현장지휘체계 구축으로 초기 대응태세 확립

□ 산림화재 진압훈련으로 인한 등산객의 산불조심 동기 유발

Ⅴ		세부 훈련계획

□ 우면산 산림화재 진압훈련 작전도

□ 훈련진행계획

구 분	시 간	내 용	비고
사전준비	13:30~14:00	○ 연막탄 및 에어간판 설치 등
훈련실시	14:00~14:40	○ 화재진압 훈련
훈련강평	14:40~14:50	○ 훈련강평
훈련종료	14:50	○ 훈련종료
장비정리 및 귀소	14:50~15:30	○ 장비 정리 및 귀소

□ 훈련준비 사항

- 훈련복장

· 진압대원 : 방화복(상·하), 헬멧, 훈련화 / 운전요원 : 방화복(상의), 헬멧, 훈련화

· 유관기관(서초구청) : 자체 지정 복장

- 훈련지휘 : 지휘 3팀장

· 무선통신 : *********************************

□ 소방용수 공급 방법

SOP 204-13(서울시 산불 재난현장 표준 작전절차) 준용

소방호스(65mm)를 상수도 소화전과 탱크차 연결

소방호스(65mm)를 탱크차 방수구에 연결

탱크차에 연결된 소방호스(65mm)를 펌프차 중계구에 연결

펌프차 방수구에 소방호스(65mm)를 연결, 산불발생 현장으로 호스전개

소방차량 펌프압력

산불화재 관창선단 방수압력 : 평균 1.0kgf/㎠ ~ 3.0kgf/㎠

탱크차 중계 송수압력 : 평균 10.0 kgf/㎠

소방펌프 성능기준

화재진압용	초고층 화재진압용	산불진압용
8.5kgf/㎠ 2,000 l/min	10.0kgf/㎠ 3,500 l/min	8.5kgf/㎠ 2,800 l/min
14.4kgf/㎠ 1,400 l/min		14.4kgf/㎠ 2,000 l/min

□ 소방용수 중계 송수 체계도

□ 출동대별 임무

출동대	차량	주요임무
우면대	우면P	○ 산불위치, 규모, 진행방향 상황보고 ○ 대성사 최상단 주차장 부서 ○ 고압호스, 관창, Y커플링, 체크밸브 등 장비 준비 및 결합 ○ 고압수관 65mm 1본 수관 전개 ○ 화점방향으로 분기 40mm수관 전개(Y커플링 이용) ○ 방수압력 조절 (5㎏/㎠~20㎏/㎠ 방수여부 확인)
방배대	방배P	○ 대성사 말단 주차장 부서. ○ 우면P 소방용수 공급(5~20㎏/㎠ 송수) ○ 방배T로부터 중계 급수
	방배T	○ 방배P 중계 송수(5㎏/㎠ 송수)
잠원대	잠원T	○ 소화전 제30945호 점유, 방배T 중계 송수
현장대응단	반포T	○ 비상시 교체 또는 추가 투입 대기
서초구청	기타	○ 산림 수막SP 소방탑 작동 및 등짐펌프 활용 진압활동
공통사항	○ 작전도 참조하여 차량 부서 우선 ○ 훈련 참여대원은 풍향 수시 확인

□ 훈련 시나리오

시간	훈련상황	내용
H+00	화재발생	· 연막탄 점화 · 119 신고
H+05	우면P 현장도착	· 수관연장 화점(연막탄)에 방수 실시
H+08	방배P 현장도착	· 수관연장 화점(연막탄)에 방수 실시
H+08	방배T 현장도착	· 방배P 중계 송수
H+10	잠원T 현장도착	· 소화전 30945호 점유, 방배T 중계 송수
H+13	지휘차, 반포T 현장도착	· 지휘차 훈련 지휘 · 반포T 비상 시 교체 투입 대기
H+20	서초구청 공원녹지과 도착	· 등짐펌프 활용하여 진압활동 실시
H+30	산불진화 완진	· 산불 연막탄 제거 · 방수 중지
H+35	철 수	· 훈련 철수
H+40	집결 및 강평	· 훈련 참여 인원 집결 · 훈련 종료 보고 및 강평
H+50	훈련종료	· 훈련 종료 및 복귀

Ⅵ		행정사항

□ 각 부서장은 도상훈련 및 출동대별 임무 숙달 교육 실시 및 안전사고 대비위한 차량 및 장비 사전점검 철저

□ 지휘팀장은 산림화재 진압훈련에 다수 소방인력이 동원됨에 따라 실제 재난발생 시 가용소방력 판단하여 대응

□ 서초구청(공원녹지과)은 서초소방서 상황실로부터 상황 수신 후 진압장비 지참 후

신속 출동.  끝.