문서번호	수질과-28443
결재일자	2022. 12. 21.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		수질과장	생산부장
고덕현		박번수	12/21
			代김형준
협조

배수지 물탱크 청소 후

세정제 및 방식재 성분 잔류여부 검사 결과 보고

2022. 12.

상수도사업본부

(생산부)

배수지 물탱크 청소 후

세정제 및 방식재 성분 잔류여부 검사 결과 보고

배수지 청소 후 실시하는 수질검사 시 청소용 세정제 및 내부 방식재 성분에   대한 잔류여부 검사를 실시하고 그 결과를 보고드림

□ 추진개요

○ 추진근거 : 배수지 청소관련 수질검사 시행계획, 수질과-25703(‘22.9.30.)

○ 검사대상 : 배수지 7개소(세정제 청소하는 배수지 사업소별 1개소)

○ 검사방법 : 배수지 청소 후 담수한 물을 채취해서 성분 분석

○ 검사기간 : 2022.10.11.~12.20.

○ 검사기관

- 서울물연구원 : 먹는물 수질기준(60개 항목) 및 방식재 성분(2항목)

- 한국품질시험원 : 세정제 성분(4개 항목)

※ ***********************

□ 검사결과

○ 항목별 검사결과

- 먹는물 수질기준 : 모두 “기준이내”

- 방식재 및 세정제 성분 잔류여부 : 모두 “불검출”

○ 사업소별 검사결과

구분	검사기관	중부	서부	동부	강서	남부	강남	강동
배 수 지 (준공년도)	-	낙산 (‘91)	가좌 (‘02)	대현산 (‘02)	우장산 (‘87)	대방 (‘95)	서초 (‘87)	길동 (‘06)
방식계열	-	에폭시 (리플래시)	에폭시	에폭시	크로스 (도막)	에폭시 (리플래시)	에폭시 (리플래시)	에폭시
먹는물 수질기준검사 *****************	** ****	** **	** **	** **	** **	** **	** **	** **
방식재 성분 수질검사 ************		***	***	***	***	***	***	***
세정제 성분 수질검사 *********)	****** *********	***	***	***	***	***	***	***

□ 행정사항

○ 검사결과 시설과(배수지 청소 주무부서) 통보

*******************************  끝.