등록번호

치수과-11872

주무관

치수팀장

치수과장

안전건설국장

부구청장

등록일자

김환

代김환

시희식

김태중

05/12

결재일자

2023. 5. 12.

공개구분

부분공개(6)

진경식

협  조

「2023년 수해안전대책 관련」수방시설 및 수해취약지역 일제점검 결과보고

「2023년 수해안전대책 관련」

수방시설 및 수해취약지역 일제점검 결과보고

서 대 문 구

(치 수 과)

「2023년 수해안전대책 관련」

수방시설 및 수해취약지역 일제점검 결과보고

2023년 우기대비 수방시설 및 수해취약지역 일제점검을 시행하고

적출사항에 대한 보완·개선으로 수해대비에 철저를 기하고자 함

Ⅰ		관련근거

□ ＇23년 수방시설 및 수해취약지역 일제점검 시행계획 (치수과-2228 ,2023.02.22.)

Ⅱ		점검개요 및 결과

□ 점검개요

ㅇ 점검기간 : ’23. 2. 27(월) ~ 4. 28(금)

- 1차 점검  2023. 2. 27. ~ 3. 24. / 2차 점검 2023. 4.  3. ~ 4. 21.

ㅇ 점검대상 : 수방시설 및 풍수해취약시설 등 186개소

ㅇ 점검방법 : 시설물 및 공사장 소관부서 주관, 전문가와 현장점검 및 정비

ㅇ 점검사진

사면시설(옹벽)	사면시설(석축)	하천시설(홍제천)	수방시설(빗물받이)

□ 점검결과 : 지적사항 41개소 (조치완료)

※ 구조적 및 중대한 결함은 없는 것으로 점검

Ⅲ		세부내용

ㅇ 지적사항 : 41개소 (조치완료)

구분	계	풍수해취약시설			하천 및 수방시설
		공사장	사면시설	지하시설	하천	맨홀	빗물받이
점검대상	186 개소	8개소	81개소	93개소	2개소	1식 (8,975개소)	1식 (14,620개소)
조치필요	41 개소	3개소	25개소	9개소	2개소	1식 (10개소)	1식 (50개소)
조치완료	41 개소	3개소	25개소	9개소	2개소	1식 (10개소)	1식 (50개소)

ㅇ 주요내용

구 분	지적사항	조치결과	비 고
공 사 장	□맨홀 및 트렌치 관리·청소요망 □법면 보호비닐을 보강 □배수처리계획 조정 필요	□주기적 청소 예정 (현상태 양호) □법면 보호비닐 설치완료 □공정에 따른 배수처리계획 조정완료
사면시설	□산마루 측구(배수로) 낙엽 □몰탈 균열부 보수 필요 □수목 제거 필요 □옹벽 상부 균열 등	□배수로 청소 완료 □직영보수반 보수완료 □수목 제거 완료 □균열보수 완료
지하시설	□아파트 안으로 빗물 유입 □주차장 바닥 균열 등	□배수로 추가 증설 예정 □하자보수 완료
하 천	□하천 진출입로 파손, □토구 휀스 파손	□진출입로 보수 완료, □휀스 정비 완료
빗물받이	□빗물받이 청소 30개소 □빗물받이 보수 20개소	□빗물받이 청소 완료 □빗물받이 보수 완료
맨 홀	□맨홀 보수 필요 10개소	□맨홀 보수 완료

Ⅳ		향후계획

ㅇ 2023.05.15. ~ 10.15. : 취약시설물 지속점검 및 정비 실시

붙 임 : 수방시설 및 수해취약시설 일제점검 및 정비결과 1부.  끝.