문서번호	전산정보과-5653
결재일자	2023. 6. 7.
공개여부	부분공개(5,7)
방침번호

			시 민
주무관		전산정보과장	요금관리부장
권형규		한재훈	06/07
			안병희
협 조
	주무관			박종회

2023 상수도 자가통신망(u-Arisu Net) 점검 계획

2023. 6.

요금관리부

[전산정보과]

2023 상수도 자가통신망(u-Arisu Net) 점검 계획

재난재해 및 통신망 단절사고 등 긴급 상황에 대비하기 위하여 상수도 자가통신망에 대한 특별점검을 실시하고자 함.

상수도 자가통신망 : 본부, 수도사업소, 정수센터, 물연구원, 자재센터를 광케이블로 연결하여 행정업무, 전화, 와이파이 등의 통신서비스 제공

Ⅰ		추진배경

□ 노후시설의 예방점검을 통한 신속한 장애복구 체계 마련

□ 유지관리 과업내용서에 의한 특별점검 시행

❍ 자가통신망에 대하여 연1회 이상 특별점검 실시

Ⅱ		운영현황

□ 시설현황

❍ 자가통신망 : ********

(단위 : 케이블 · 관로 ㎞, 인수공 - 기, 표시기 개)
광케이블 계 **********		지상구간 부대시설 (지하철 환기구~이용기관)			비 고
지하철 구간	지상	관 로	인수공	선로표시기
******	******	*****	**	***

❍ 자가통신설비 : ******************              (단위 : 대)

백본설비		전원장치
본 부	사업소	본부	사업소	물연구원	정수센터 등
***	*******	*****	******	****	****
*	**	*	*	*	*

□ 관리체계 : 주간 실시간 모니터링, 야간 상황유지

❍ 휴일(야간) 장애 발생 시에도 통신담당에 문자메세지 자동 전송

Ⅲ		점검계획

□ 점검목적

❍ 노후된 시설의 예방점검을 통하여 안정적인 통신서비스 제공

❍ 수공, 통신관로 주변의 지반침하 여부 확인으로 시민안전 확보

❍ 정확한 구성·루트의 인지로 긴급 통신장애시 신속한 복구체계 마련

□ 점검개요

❍ 기    간 : ’23. 6. 12.(월) ~ 6. 23.(금)

❍ 대    상

********************************

***************************

❍ 점 검 자 : *******************

❍ 점검내용

- 지상구간 통신관로 부식 여부, 통신관로 주변 지반침하 여부, 맨홀 덮개 파손 여부, 시설물 표시기 유실 여부 등

- 통신실 UPS 부하수준, OFD 외관, 점퍼코드 연결상태 등

Ⅳ		향후계획

□ 점검 결과 파손 또는 미비시설 별도 보완작업 시행

□ 맨홀 주변 지반침하 등 안전관리 상태가 양호하지 않은 경우 관할 자치구 통보

붙임 : 점검일정 및 점검표 1부.  끝.