문서번호	시설관리과-16541
결재일자	2023. 9. 13.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전팀장	시설관리과장
김준영		오정훈	09/13
			조임남
협조

2023년 예산 추가 배정 요청계획

2023. 09.

남부수도사업소

(시설관리과)

2023년 예산 추가배정 요청 계획

우리사업소에서 관리하는 배수지,올림터 전기설비 중 "내용연수가 소요되고 이상이 발생한 설비"등을 조속히 개량하기 위하여 예산 추가배정을 요청 함.

□ 관련근거

○ 시설관리과-15655(2023.8.25)  "노량진배수지 기전설비 점검보고(8월23일)"

○ 시설관리과-15545(2023.8.30)  "낙성대배수지 근무일보 보고(8월29일)"

□ 예산 추가배정 요청사유

○ 전기설비의 노후화로 인한 잦은고장, 부품수급 불가(단종) 등 안정적 아리수

공급의 어려움과 배선, 설비이상으로 누설전류 발생 등 점검직원 안전사고

(감전)가 우려되어, 내용연수가 소요되고 이상이 확인된 전기설비를 긴급조치 코저함.

○ 본부 기전설비 "합동점검, 경영실적" 평가 등을 대비하여 지적사항이 발생하지

않도록 사전 기전설비 개량 실시

□ 개량 대상사업(당해 긴급실시) [총 소요예산 : 190,000천원]

○ UPS 교체 및 회로개선 사업 (상도올림터 정전사고와 관련)

- 배수지,올림터 내용연수(10년)가 소요되고 작동상 이상이 확인되는 UPS를 교체하고,

한전 ↔ UPS 상호간 단전 및 UPS고장 발생시 원활히 절체될수 있도록 회로개선

※ 상도배수지 단수사고 발생시 내용연수가 소요된 UPS 미작동으로 대응 및 복전지연

- 소요예산(추정) : 30,000천원

○ 노량진(배)아리수올림터 수충격 방지 설비 교체 (인체감전사고 예방)

- 노량진(배)아리수올림터 수충격 방지 설비 노후화(2000년 설치)가 심각하여

잦은고장, 부품 단종, 누설전류 발생 등으로 긴급 개량 실시예정

- 소요예산(추정) : 90,000 천원

○ 금천배수지 현장조작반(LOP) ['2022.4 본부 지적 사항]

- 금천배수지 LOP는 내용연수(2005년 설치)가 소요되었으며, 현재 디스플레이 표출 및 현장조작이 불가하여 교체 실시예정(부품단종)

- 소요예산(추정) : 50,000 천원

○ 기타 이상이 발생한 기전설비

- 배수지, 올림터 기전설비 (모터, 리액터, 콘덴서 등) 중 점검중 이상확인 시

개량실시(진행중)

- 소요예산(추정) : 20,000 천원

□ 예산 추가배정 내역

○ 추가배정 요청 예산산출내역

예산과목				사업내용	배정처	예산현액	추가배정 요청금액	배정후 예산현액	비고
관	항	세항	목
상수도사업비용	영업비용	배급수비	수 선유지교체비	아리수올림터, 배수지 기전설비 유지보수	남부 수도사업소	516,000,000	75,000,000	591,000,000

- 총 사업 소요예산(추정) : 190,000천원

- 현재 수선유지비 잔액 : 115,000천원

- 추가배정 요청액 : 75,000천원

○ 수선유지교체비 추가배정 예산내역서

□ 행정사항

○ 상수도사업본부 예산 추가배정 요청

○ 사업별 별도방침 수립.  끝.