문서번호	방재시설부-12585
결재일자	2023. 10. 19.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		치수시설과장	방재시설부장
조동협		한병찬	10/19
			이동훈
협 조

ʼ23. 9월 건설공사장 풍수해 점검 결과 보고

2023.10.19.

도시기반시설본부

(방재시설부)

ʼ23. 9월 건설공사장 풍수해 점검 결과 보고

우리 본부 건설공사장 풍수해 대비 및 피해방지를 위하여 공사관리관 및 외부 전문가와 합동점검을 실시하고 그 결과를 보고드림.

□ 추진근거

ㅇ ʼ23년 도시기반시설본부 풍수해 대책 추진계획(본부장방침, ʼ23.4.26)

ㅇ ʼ23년 8월 건설공사장 풍수해 점검 시행(방재시설부-9686호, ʼ23.8.10)

□ 점검 개요

ㅇ 점검 기간: ʼ23. 9. 1.~ 9.30

ㅇ 점검 대상: 64개 공사장

ㅇ 점검 방법: 공사관리관, 공사관계자, 외부 전문가 합동점검

ㅇ 점검 사항

- 풍수해 대비 장비 / 자재 / 복구인력 / 비상 연락망 점검 및 현행화 등

- 풍수해 취약부위 점검

‧ 취약부위: 절개면, 대심도 굴착, 수직구 굴착, 제방 손괴, 토사유출, 토류벽, 지반 세굴 및 연약지반, 하천점용 등

- 강풍 관련 취약부위 점검

‧ 취약부위: 가시설 상태, 타워크레인, 천공기, 비계 및 가림막, 펜스 등

- 습기 및 누수로 인한 감전 사고 위험 부위 점검 등

□ 점검 결과

ㅇ 주요지적: 월드컵대교 건설공사 정수장 내 하부 붕적부에 대한 대책 수립 등  91건 지적

ㅇ 유형별 분류

점검 결과	유형별								비고
	배수 하천	사면	안전	가시설	전기	수방 자재	강풍	기타
91	25	7	19	6	2	1	3	28

※ 점검 사항 조치 완료

□ 향후 계획

ㅇ ʼ23. 11월 : 2023년 건설공사장 풍수해 대책 종합결과 보고

붙임 1. 주요 점검 사진 1부.

2. 점검결과 총괄표 1부. 끝.

ʼ23. 9월 건설공사장 주요 점검 사진

붙임 1

□ 현장명 : 충무로, 무교로 일대 보행친화공간 재편공사

빗물받이 이물질로 인한 막힘	빗물받이 준설 실시

□ 현장명 : 헌릉로 중앙버스전용차로 설치공사(1단계)

포트홀 보수 요망	풍수해 대비 포트홀 대비