문서번호	정수시설과-8090
결재일자	2023. 12. 26.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	안전관리팀장	정수시설과장	광암아리수정수센터소장
김한별	신왕근	代신왕근	12/26
			최철웅
협 조
	정수과장		조우현
	행정관리팀장		김경화

안전보건협의체 회의결과 보고(2023년 12월)

2023. 12.

광암아리수정수센터

(정수시설과)

안전보건협의체 회의 결과보고

************************************************

우리정수센터 관계수급인 근로자 산업재해를 예방하기 위한 12월   안전보건협의체 회의를 개최하고 그 결과를 보고드림

□ 관련근거

ㅇ「산업안전보건법」

- (제64조 제1항 제1호) 안전보건협의체 구성 및 운영

□ 회의개요

ㅇ 일    자 : 2023. 12. 21.(목)

ㅇ 회의방법 : 비대면(서면)

ㅇ 참석인원

- 도급인 : 센터 소장, 정수과장, 정수시설과장, 행정관리팀장

- 수급인 : *******************

ㅇ 주요 회의내용

- 중대재해 사고사례 공유, 위험성평가 실시, 기타 중대재해예방에 대해 필요한 사항 등

□ 회의결과

ㅇ 산업재해 발생 위험 시 즉시 작업 중지 후 신속 보고

ㅇ 작업 전 10분 안전미팅(TBM) 시행 철저

ㅇ 작업 전 위험성평가 실시 및 제출 철저

ㅇ 작업 후 폐자재 처리 등 정리정돈 철저

ㅇ 밀폐공간 질식사고 예방 철저

ㅇ 근로자 법적 안전보건교육 필수 이수 후 작업 투입

ㅇ 넘어짐 사고 방지위하여 작업 시 작업장 바닥 청결 유지

ㅇ 중대재해법 적용대상 주요 사고사례('23.12.4.~12.10.) 공유

연번	발생일	사고장소	사고경위 및 인명피해
1	'23.12.05	민간공사장(전북 정읍)	데이터신축공사 현장 근로자가 고소작업대 탑승작업중 10m 아래 바닥으로 떨어짐 (사망 1명)
2	'23.12.06	민간공사장(충남 당진)	제철소 내 원료공장 핸드레일(난간) 개선공사를 완료하고 폐자재반출 작업을 하던 재해자가 8.6m 아래 바닥으로 떨어짐 (사망 1명)
3	'23.12.09	민간공사장(경기 양주)	지식산업센터 신축공사 현장 근로자가 패널을 옮기는 작업 중 지상 5층에서 지하 1층으로 떨어짐 (사망 1명)

- (고소작업대 떨어짐 사고) 고소작업대를 상승시킨 상태에서 탑승자는 작업대를 절대 벗어나면 안되고, 특히 작업자는 안전대를 착용하고 고리를 작업대 난간에 반드시 체결하고 작업

- (작업 중 떨어짐 사고) 안전난간은 구조적으로 가장 취약한 지점에서 가장 취약한 방향으로 작용하는 100킬로그램 이상의 하중을 견딜 수 있도록 튼튼한 구조로 설치

- (작업 중 떨어짐 사고) 추락방호망 설치, 개인보호구(안전모, 안전화 등) 착용 철저

붙임  12월 안전보건협의체(수급인) 의견서 각 1부.  끝.