문서번호	시설보수과-7702
결재일자	2023. 12. 28.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관		시설보수과장
정용재		12/28
		김시련
협 조

2023년 하반기 도로시설물 정기안전점검 결과 보고

(중랑교 등 3개소)

2023. 12.

성동도로사업소

(시설보수과)

1. 중랑교 정기안전점검 결과표

가. 일반현황
용 역 명		2023년 하반기 정기안전점검		점검기간	2023.09.20. ~ 2023.12.18.
관리주체명		서울특별시 성동도로사업소		대표자	심형보
공동수급		-		계약방법	-
시설물 구분		교량		종 류	도로교량	종 별	2종
준공일		1971년 11월 22일 (2014년 성능개선공사)		점검금액 (천원)	-
시설물 위치		서울특별시 동대문구 휘경1동4~중랑구 중화2동 413		시설물 규모	연장 : L=154.0m(7@22m) 폭 : B=15.0m(청량리), B=10.0m(구리)
나. 점검 실시결과 현황
중대결함		- 없음
점검 주요결과		- 2023년 정밀안전점검 용역시 조사된 점검결과 이외 특이사항 없음
주요 보수ㆍ보강		․ 신축이음 후타재 보수 및 상판 초속경 보수
다. 책임(참여)기술자 현황
구 분	성 명		과업 참여기간			기술등급
책임기술자	정용재		2023.09.20. ~ 2023.12.18.			초급기술자
라. 참고사항
- 2023년 정밀안전점검 용역 시행(중랑교 등 7개소 정밀안전점검 및 실태조사 용역) - 정밀안전진단 및 시설물의 사용제한 필요성 여부 : 불필요

정기안전점검 실시결과 요약표

부재(부위)	점검결과	조치 필요사항
교면포장	포장 균열, 파손	균열보수/단면복구완료
배수시설	특이사항 없음	-
난간연석	연석 열화	2024년 연간단가 단면복구
신축이음	특이사항 없음	-
받침장치	특이사항 없음	-
바닥판	특이사항 없음	-
거더	특이사항 없음	-
가로보	특이사항 없음	-
교대	특이사항 없음	-
교각	특이사항 없음	-
기초	특이사항 없음	-

2. 제2마장교 정기안전점검 결과표

가. 일반현황
용 역 명		2023년 하반기 정기안전점검		점검기간	2023.09.20. ~ 2023.12.18.
관리주체명		서울특별시 성동도로사업소		대표자	심형보
공동수급		-		계약방법	-
시설물 구분		교량		종 류	도로교량	종 별	2종
준공일		1976년 06월 30일		점검금액 (천원)	29,680	안전등급	B
시설물 위치		서울특별시 성동구 마장동767		시설물 규모	연장 : L=136m 폭 : B=33.0m
나. 점검 실시결과 현황
중대결함		- 없음
점검 주요결과		· 전반적으로 양호한 상태를 유지하고 있음.
주요 보수ㆍ보강		․주요보수 : 신축이음 후타재 보수
다. 책임(참여)기술자 현황
구 분	성 명		과업 참여기간			기술등급
책임기술자	정용재		2023.09.20. ~ 2023.12.18.			초급기술자
라. 참고사항
- 2022년 정밀안전점검 용역 시행 - 정밀안전진단 및 시설물의 사용제한 필요성 여부 : 불필요

정기안전점검 실시결과 요약표

부재(부위)	점검결과	조치 필요사항
바닥판하면	특이사항 없음
거더	특이사항 없음
가로보	특이사항 없음
포장	특이사항 없음
배수	특이사항 없음
난간,연석	특이사항 없음
신축이음	후타재 파손	보수완료

3. 청계천복개구조물(우안) 정기안전점검 결과표

가. 일반현황
용 역 명		2023년 하반기 정기안전점검		점검기간	2023.09.20. ~ 2023.12.18.
관리주체명		서울특별시 성동도로사업소		대표자	심형보
공동수급		-		계약방법	-
시설물 구분		복개구조물		종 류	도로교량	종 별	1종
준공일		3공구, 1969년~1979년 신설구간 :2005년		점검금액 (천원)	-
시설물 위치		서울특별시 중구 수표동~ 성동구 마장동		시설물 규모	3공구 : L=1,406m, B=4.5~17.6m
나. 점검 실시결과 현황
중대결함		- 없음
점검 주요결과		- 특이사항 없음
주요 보수ㆍ보강		-단면보수 및 표면보수, 우레탄폼 주입 및 배수구 설치, 물끊기공 설치 및 코킹재 설치
다. 책임(참여)기술자 현황
구 분	성 명		과업 참여기간			기술등급
책임기술자	정용재		2023.09.20. ~ 2023.12.18.			초급기술자
라. 참고사항

정기안전점검 실시결과 요약표

부재(부위)	점검결과	조치 필요사항
상부포장	▪ 특이사항 없음
신축이음부	▪ 특이사항 없음	-
상부슬래브	▪ 특이사항 없음	-
벽체, 기둥	▪ 특이사항 없음	-
하부슬래브	▪ 특이사항 없음	-

끝.