아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	동부도로사업소
수신	서울특별시도시기반시설본부장(도시철도토목부장)
(경유)
제목	별내선 1공구 도로복구 현장점검 지적사항 조치요청 및 도로복구방법 개선 등 협조요청

1. 도시철도토목부-28018호(2022.10.12.), 도로보수과-27076호(2022.10.31.)호

2. 귀 본부에서 시행중인 지하철 별내선 1공구 건설공사의 포장도로복구공사가 진행중으로, 평탄성불량 등에 따른 민원사항이 있어 현장점검 결과를 알려드리니 조치하여 주시기 바라며, 전/중/후 사진을 첨부한 조치결과를 2024.05.10.까지 제출하여 주시기 바랍니다.

가. 선사사거리 평탄성 불량구간 즉시 재포장 시행

나. 측구정비구간 아스팔트포장은 폭1.0m, 두께 20㎝철거 후 혼합기층공 다짐 후 아스팔트포장(기층재 포함) 시행하고 안전사고 방지를 위해 전구간 휀스 설치 후 공사시행

다. 아스팔트포장 복구는 사전 측량을 실시하여 종/횡단경사를 맞추어 시행

라. 포장재료는 서울특별시 아스팔트포장 유지보수공사 시공지침에 의거 다음 재료를 사용하여 포장 시행[표층 WC-5(PG76-22,1등급, 두께 5㎝), 중층 WC-5 or MC-1(PG64-22,1등급, 두께 5㎝), 기층 BB-2(PG64-22,1등급,두께 10㎝이상)]

마. 포장복구시에는 아스팔트포장 품질제고를 위해 2024년 건설공사 표준품셈에 신규 반영된 아스팔트온도조절 및 유제동시살포 공법 적극검토 및 반영

3. 도로보수과-10019호(2022.10.12.)와 관련, 특별시도상 가시설설치구간 도로포장복구 시 사전승인 후 공사시행 협조요청사항과 관련 가시설철거 계획서 및 감리단 검측확인서 등 관련자료를 2024.4.24(수)까지 제출하여 주시기 바랍니다.

붙임 1) 별내선 1공구 현장점검 사진 각 1부.

2) 아스팔트온도조절 및 유제동시살포 자료 1부.  끝.

	서울특별시 동부도로사업소장
주무관	박해웅		도로보수과장	04/17
신준식
협조자
시행	도로보수과-4639	(	2024. 4. 17.	)	접수		(		)
우	06332	서울특별시 강남구 남부순환로 3142-33, (대치동)	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2040-0340	/전송	02-2040-0307	/	glassky@seoul.go.kr	/	부분공개(5)