문서번호	운영과-1077
결재일자	2024. 4. 26.
공개여부	부분공개(5,6)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	운영과장
차용진		송종봉	04/26
			한차순
협조
	주무관		김인애

방류수 채수펌프 설치 계획

2024. 4.

난지물재생센터

운영과(실험실)

방류수 채수펌프 설치 계획

운영과장/한차순☎02)300-8530   수질팀장 :송종봉☎531   담당 :차용진☎590

방류수 채수시 유속이 빨라 안전 관리에 위험이 있어 채수 펌프를

설치하여 위험을 방지하고자 함

□ 설치 배경

ㅇ 방류수 채수시 유속이 빨라 안전관리에 위험이 있어 채수 펌프를 설치하여 위험성 방지 필요

ㅇ 방류수 채수시 하이드로기 채수기가 유속에 빨려들어 찌그러지거나 장애물에 걸려 관로에 버러지는 것 방지 필요

□ 원인 및 문제점

ㅇ 총인 설치 전에는 각 처리장별로 후단에 채수지점이 있어 어려움이 없었으나, 총인 설치 후 비총인 및 총인 등 혼합 수조를 통과 후 관로의 유속이 빨라 방류수 채수에 어려움이 있음.

ㅇ 하이드로기 채수기가 유속이 빨라 장애물에 걸려 힘을 주어 뺄려고 하면 몸이 관로속으로 빠질 염려가 있어 안전에 위험성이 있음.

□ 설치 계획

ㅇ 방류수 관로에 배관을 설치하여 자동 펌프로 채수하여 안전하고 안정적인 방류수질 채수

******************************

*******

***********************

****************************

******************************

********************

****************************************

□ 기대 효과

ㅇ 방류수 자동 채수펌프를 설치함으로써 직원 안전과 안정적인 방류수질관리 가능

붙임  1. 산출기초조사서(채수펌프설치) 1부

2. 견적서(채수펌프설치) 3부.  끝.