문서번호	도로계획과-1500
결재일자	2014.2.6.
공개여부	대시민공개
방침번호

					시 민
주무관	도로정책팀장	도로계획과장	시설안전정책관		도시안전실장
정용훈	임춘근	代임춘근	정시윤		전결 02/06 조성일
협 조

잠실대교 및 천호대교 남단 IC 연결체계 개선

타당성 조사 및 기본계획 시행 계획

2014. 1.

도시안전실

(도로계획과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 ■ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 □
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 ■

잠실대교 및 천호대교 남단 IC 연결체계 개선

타당성 조사 및 기본계획 시행계획 보고

만성적인 교통정체 구간인 올림픽대로 잠실․천호대교 남단 IC 주변에 대하여 효과적인 개선방안을 도출하기 위한 타당성 조사 및 기본계획 시행계획 보고임.

Ⅰ. 연결로 구조 현황

○ 잠실․천호대교 남단 IC 연결로는 전방향 진출․입이 가능한 밴드형태의 구조로 설치되었음

※ 밴드형태의 구조 : 8방향 직결형 램프를 단순화 시킨 형태

진출 대기차량

잠실대교 남단(하남방향)

Ⅱ. 구조상 문제점

○ 단순 구조물을 통해 전방향 입체교차가 가능하지만, 연결로 구간에서 엇갈림을 허용함에 따라 연결로 구간에서 교통처리용량이 적어짐

○ 교통 유출․입이 많은 잠실․천호대교 남단구간에서 엇갈림에 의한 교통지정체 심화

※ 올림픽대로 잠실대교 ~ 천호대교 교통량 : 약 175,000대/일

Ⅲ. 추진계획 검토

○ 본 구간의 교통정체 해소를 위해 연결체계에 대하여 엇갈림 해소 방안 등 다각적인 분석․검토가 필요한 실정임

※ 2014년 타당성 조사 예산 2억원 편성(주찬식 의원 발의)

○ 2014년 예산으로  ‘잠실․천호대교 남단 IC 연결체계 개선 타당성 조사 및 기본계획’ 용역을 시행하여 개선방안 도출코자 함.

Ⅳ. 추진일정(안)

○ ′14. 2월 : 타당성 조사 및 기본계획 용역 발주

○ ′14. 3월 ~ 10월 : 용역 시행. 끝.