경전철(3공구) 정릉 3거리역  임시소방시설

□ 경전철(3공구) 정릉 3거리역 공사장 임시소방시설 설치 사항

- 설치내역 : 대형소화기(20kg)

※ 대형소화기 설치로 간이소화장치(간이옥내소화전) 대체

- 설치기간 : ‘14.12월 ~ 현재(’15.2.28.)

- 관련규정

임시소방시설	설치대상(공사의 작업현장)
간이소화장치 (간이옥내소화전)	○ 공사장의 연면적 3천㎡이상 ○ 바닥면적이 600㎡이상인 지하층ㆍ무창층 또는 4층이상의 층 ○ 옥내소화전, 대형소화기를 설치한 경우 면제

- 관련사진