서울특별시 서대문구 고시 제2022 -   호

홍은제1구역주택재건축정비구역 내 공원조성계획 결정(최초) 및 지형도면 고시

1. 서울특별시 고시 제2006-312호(2006.09.07.)로 주택재건축정비구역 지정되고, 서울특별시 서대문구 고시 제2013-92호(2013.09.12.), 서울특별시 서대문구 고시 제2014-48호(2014.04.10.), 서울특별시 서대문구 고시 제2014-98호(2014.07.25.), 서울특별시 서대문구 고시 제2015-81호(2015.07.08.)로 주택재건축 정비구역 변경 고시된 홍은제1구역주택재건축정비구역 내 소공원에 대하여

2. 「도시공원 및 녹지 등에 관한 법률」 제16조의2 규정에 따라 다음과 같이 공원조성계획을 결정(최초)하고「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」제30조·제32조, 같은 법 시행령 제25조 규정에 따라 다음과 같이 공원조성계획을 결정(최초)하고 지형도면을 고시합니다.

2022년   1월    일

서 대 문 구 청 장

가. 결정취지 : 도시공원 및 녹지 등에 관한 법률 제16조의2 규정에 의한 공원조성계획결정(최초)에 관한 사항으로서, ‘홍은제1구역주택재건축정비사업’과 관련 소공원을 조성하여 주거환경을 개선하고 단지 입주민과 지역주민에게 쾌적한 녹지공간 및 휴게공간을 제공하고자 함

나. 위    치 : 서울특별시 서대문구 홍은동 97-9번지 일원

다. 면    적 : 843,00㎡

라. 조성계획결정(최초) 조서․도면 : 붙임 참고

※ 첨부된 도면 등(그 외 세부 관계도면은 첨부 생략)은 참고용 도면이므로 측량 또는 그 밖의 용도로 사용할 수 없음.

마. 열람 장소 : 서울특별시 서대문구 푸른도시과(☎02-330-1907)

홍은제1구역 주택재건축정비사업 내

소공원 조성계획 결정(최초)조서

가. 총괄표(서울특별시 서대문구 홍은동 97-9번지)

(시설율 : 19.38%, 녹지율 : 80.62%)

구 분	부 지 면 적 (㎡)	시 설 면 적 (㎡)	건축면적(㎡)			공작물 (기)	비고
			동수 (동)	바닥 면적	연면적
합계	843.00	163.42				22	19.38%
기반시설	79.61	79.61					9.44%
조경시설	83.81	83.81				16	9.94%
관리시설	-	-				6	-
녹지 및 기타	679.58	679.58					80.62%
시설율 (법정60%이하)	(163.42 / 843.00) x 100 = 19.38%
건폐율 (법정 없음)

나. 시설조서

(시설율 : 19.38%, 녹지율 : 80.62%)

시설 구분	기 호	시 설 명	부지 면적 (㎡)	시설 면적 (㎡)	건축면적(㎡)			공작물 (기)	비 고
					동수	바닥 면적	연면적
총 계			843.00	163.42				22
기반 시설	소 계		79.61	79.61					9.44%
	가	광장	13.86	13.86
	3-1	도로	65.75	65.75
조경 시설	소 계		83.81	83.81				16	9.94%
	①	화계	45.42	45.42
	②	파고라	16.00	16.00				1	하부등벤치 3개소
	③	앉음벽	22.39	22.39
	④	장미아치	-	-				2
	⑤	장식벤치	-	-				3
	⑥	물확	-	-				2
	⑦	점경물	-	-				4
	⑧	수목보호틀	-	-				1
관리 시설	소 계		-	-				6	-
	⑨	CCTV	-	-				2
	⑩	공원등	-	-				3
	⑪	공원안내판	-	-				1
녹지 및 기타	소 계		679.58						80.62%
	⑫	SNS옹벽	-	-
	⑬	산벽쌓기	-	-
		녹지	679.58

다. 도로조서

- 공원시설 계획도로

구분	등급	류별	번호	폭원 (m)	연장 (m)	면적 (㎡)	기능	기점	종점	비고
	합 계				65.75	65.75
신규	소로	소 계			65.75	65.75
		3	1	1.6	41.09	65.75	소로	광장 가	단지 연결로