도로점용공사장 교통소통대책 16차  회의록

2012.  10

도시교통본부

(교통운영과)

작성자	과명: 교통운영과	담당: 박평근 (☎6361-3839)	팀장:최정수 (☎3707-8713)	과장: 마국준 (☎3707-8712)

｢도로점용공사장 교통소통대책 16차｣ 회의록

	<회의개요>
□ 일 시 : 2012. 10.11(목) 14:00 ~ □ 장 소 : 서울시청 1동 13층 세미나실 A □ 참 석 (8명) ∙ 당연직 : 교통운영과장 ∙ 위촉직 : 권재근 위원, 박준 위원, 박상섭 위원, 오은미 위원 신치현 위원, 최진석 위원, 최재성 위원 □ 안 건(7건) - 2012년 지하철 승강편의시설 설치공사(2차) - 2012년 지하철 승강편의시설 설치공사(1,3차) - 서부간선도로 기능개선공사 - 삼성1 배수분구 침수대책사업 - 잠실 제2롯데월드 수온차냉난방 열원공급관로 개량공사 - 잠실길 지하도로 조성공사(2차변경) □ 심의결과 - 총 6건(원안가결 2건, 조건부시행 4건)

□ 위원 발언 내용(2012년 지하철 승강편의시설 설치공사(2차) : 조건부 시행)

<000 위원>

○ 약수역 공사 단계 세분화 방안을 검토하기 바라며, 공사시 야간 작업을 통해 복공하여 2차로를 유지하기 바람

<000 위원>

○ 약수역 작업구간의 상/하 교차로를 분석하기 바람

<000 위원>

○ 3~4단계 좌회전 분리를 검토하기 바람(약수역)

<000 위원>

○ 버스정지선을 후퇴하여 공사하기 바람(최소 6m 이상), 완료시에도 버스정지선 후퇴를 유지하기 바람(군자역)

<000 위원>

○ 보행자 이동 편의를 위해 가능하다면 신호등 이설을 검토하기 바람(노원역)

<000 위원>

○ 3단계에서 공사구간의 앞 공간을 보행자가 이용할수 있는 방안을 검토하기 바람(노원역)

<000 위원>

○ 펜스로 인해 시야가 방해되지 않게 설치하기 바람 (1.2m 이상인 경우 투명가림막을 사용하기 바람)

<000 위원>

○ 공사 출입구 안내를 미리 홍보하여 이용자 불편의 없도록 조치하기 바람

<000 위원>

○ 공사 착공 1개월전에 심의된 교통소통대책을 준수할수 있는지 교통운영과와 협의하기 바라며, 이행 불가시 재심의를 받기 바람

□ 위원 발언 내용(2012년 지하철 승강편의시설 설치공사(1,3차) : 조건부 시행)

<000 위원>

○ 작업구간을 축소하여 보행구간을 추가로 확보하는 방안을 검토하기 바람(삼각지역)

<000 위원>

○ 단계별 복공 설치계획을 추가하기 바람(천왕역)

<000 위원>

○ LOS를 재분석하기 바람(천왕역)

<000 위원>

○ 가각 부분을 정리하기 바람(천왕역)

<000 위원>

○ 작업 공사단계를 세분화하여 점용면적을 최소화하기 바람(천왕역)

<000 위원>

○ 2단계 정지선을 횡단보도 뒤로 후퇴하기 바라며, 공사 완료후에도 유지하여 도로선형을 유지하는 방안을 검토하기 바람(교통운영과 협의 요망) (천왕역)

<000 위원>

○ 펜스로 인해 시야가 방해되지 않게 설치하기 바람 (1.2m 이상인 경우 투명가림막을 사용하기 바람)

<000 위원>

○ 공사 출입구 안내를 미리 홍보하여 이용자 불편의 없도록 조치하기 바람

<000 위원>

○ 공사 착공 1개월전에 심의된 교통소통대책을 준수할수 있는지 교통운영과와 협의하기 바라며, 이행 불가시 재심의를 받기 바람

□ 위원 발언 내용(서부간선도로 기능개선공사 : 조건부 시행(주심위원 확인)

<000 위원>

○ 시간대별 교통량분포에 근거한 야간공사 시간대 선정사유를 제시하시기 바람

<000 위원>

○ 공사전후의 가로서비스수준 분석 시간대를 명시하시기 바람

<000 위원>

○ 공사구간의 용량산정 산출과정을 상세히 제시하시기 바람

<000 위원>

○ 1-1단계, 1-2단계 공사단계 종점부 차로를 조정하여 시흥대로 방향으로 차선변경이 가능하도록 하기 바람

<000 위원>

○ 1-2단계 및 1-3단계 시점부를 본선2차로 유지하는 방안을 강구하시기 바람. 또한 시점부 합류부를 조기에 완료하여 본선 2개 차로+합류차로를 확보하는 방안을 제시하시기 바람

<000 위원>

○ 1-2단계 및 1-3단계 시점부 공사시간대를 야간으로 변경하는 방안을 강구하시기 바람

<000 위원>

○ 2-2단계 철산대교 진출램프 이용차량 우회처리계획을 상세하게 제시하시기 바람

<000 위원>

○ 공사중에 모니터링를 실시하여 일일 결과를 교통운영과로 제출하기 바람

<000 위원>

○ 공사완료 구간은 모든 공사가 완료된후 개통하는 방안을 검토하기 바람

<000 위원>

○ 2-2단계 램프 곡선부의 경우 최소곡선반경을 확보하시기 바람

<000 위원>

○ 2-3단계 철산대교 교차로 동측접근로 교통안내표지에 오류가 있으니 수정하시기 바람

<000 위원>

○ 공사시 차로폭 감소로 인한 사고위험을 줄이기 위한 대책(속도 제한 안내 등)을 제시하시기 바람

<000 위원>

○ 모든 도면에 설계자, 검토자, 책임기술자의 서명과 성명을 추가하기 바람

□ 위원 발언 내용(삼성1 배수분구 침수대책사업 : 원안 가결)

○ 의견 없음

□ 위원 발언 내용(잠실 제2롯데월드 수온차냉난방 열원공급관로 개량공사 : 원안 가결)

○ 의견 없음

□ 위원 발언 내용(잠실사거리 지하광장 조성공사(2차변경) : 조건부 시행)

<000 위원>

○ 11단계 우회전 차량의 합류 부분을 개선하기 바람

<000 위원>

○ 11단계 펜스의 선형을 완만하게 조정하기 바람

<000 위원>

○ 11~17단계 테이퍼 길이를 연장하는 방안을 검토하기 바람