문서번호	교통운영과-1351
결재일자	2016.1.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		신호시설팀장	교통운영과장
협조
	주무관

보행자 신호기 부가장치 점검계획

2016. 01.

보행자 신호기 부가장치 점검계획

운전자 및 보행자의 불필요한 신호대기를 줄이고자 설치하는 보행자 작동신호기와 교통약자의 안전한 보행을 위해 설치하는 시각장애인용 음향신호기의 전수조사를 통한 점검 및 정비를 시행하여 시민 불편사항을 사전에 예방하고자 함.

□ 점검개요

○ 관련근거

- 서울시 도로 등 주요시설물 관리에 관한 조례 제26조의2

○ 점검기간

- 보행자작동신호기 : 분기별(2월, 5월, 8월, 11월) 점검

- 시각장애인용 음향신호기 : 반기별 점검(필요시 수시점검)

○ 점검방법 : 사업소별 전수조사 및 점검계획 수립 후 점검 시행

○ 점검항목

- 구성 부분의 작동 및 설치(부착) 상태 등

- 누전, 돌출부 등 이용자 안전 관련 사항 등

□ 보행자작동신호기 설치현황

(2015. 11. 30)

사업소	점검개소(권역)	사업소	점검개소(권역)
동부	51 개소 (강남, 송파, 강동, 서초일부)	서부	105 개소 (마포, 서대문, 은평, 중구, 용산)
남부	58 개소 (동작, 서초, 관악, 금천, 영등포일부)	북부	152 개소 (강북, 성북, 종로, 도봉, 노원)
성동	77 개소 (성동, 광진, 동대문, 중랑)	강서	74 개소 (강서, 양천, 구로, 영등포)
합계(개소)
517

□ 시각장애인용 음향신호기 설치현황 : 9,863대(2015. 12. 31)

□ 세부점검 내용

○ 누름버튼, 안내표지, 각종 보드 등 설치(부착) 상태

○ 음향신호 동작상태(음향신호 크기, 신호안내음향 음성전달) 등

○ 대형화분, 볼라드, 가로등 등 지장물 방해유무

○ 함체, 누름버튼 파손 및 고정밴드 돌출 여부 등

○ 신호운영자료 입력에 맞는 신호현시 표출 상태 등

○ 민원, 현장여건 변화에 따른 설치 및 운영 조건의 적정성 등

□ 점검결과 조치

○ 누름버튼 고장, 안내표지 파손 등 경미한 사항은 즉시 조치하고,       즉시 정비가 어려운 개소는 안전조치 선행 후 보수 시행

○ 신호운영자료(DB) 및 제어기 등과 관련된 정비사항은 신호운영실과       협조하여 정비 시행

○ 당초 설치․운영 중이었으나 민원·현장여건 변화 등의 이유로              미운영 또는 비정상운영 개소는 철거 또는 이설

□ 행정사항

○ 사업소별 전수조사 및 점검계획 수립 후 점검·정비 시행

○ 보행자작동신호기·음향신호기 운영현황, 점검(정비) 결과 제출

붙임 : 1. 보행자 신호기 부가장치 전수조사 운영현황 및 점검양식 각 1부.

2. 보행자작동신호기 동작상태 점검방법.  끝.