문서번호	시설보수과-3875
결재일자	2014.5.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	북부도로사업소장
협 조

북악스카이웨이1교

재난위험시설(D등급)지정 및 관리계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014 .5

북부도로사업소

(시설보수과)

－북악스카이웨이1교－

재난위험시설(D등급) 지정․관리계획

「북악스카이웨이1교 정밀안전진단용역」실시결과 재난위험시설 D급으로 판정

되어 재난위험시설로 지정․관리코자 함

1		시설물 현황

	북악스카이웨이1교 개요

○ 위    치 : 성북구 정릉2동 544-1

○ 시설규모 : 폭(8.35m), 연장(L=60.0m (4@15.0m))

○ 구조형식 : 상부-RCT빔, 교각-T형, 교대-반중력식

○ 준공년도 : 1970년 4월

○ 설계하중 : DB-18(통과하중 32.4톤)

○ 시특법상 : 법정 외

○ 위치도 및 전경

위치도	전경
북악스카이웨이 1교

2		정밀안전진단용역 추진현황

	용역의 개요

○ 용 역 명 : 북악스카이웨이1교 정밀안전진단용역

○ 용역기간 : 2013. 12. 23  ∼  2014. 5. 30

○ 용 역 비 : 47,046천원

○ 용 역 사 : 에스큐엔지니어링(주)  / 대표 이래철

	추진현황

○ ‘13. 12. 23 : 용역착수

○ ‘14. 02. 04 ∼ 03. 01  : 현장조사, 강선긴장력측정, 재하시험 등

○ ‘14. 03. 13 : 자문회의(1차)

○ ‘14. 04. 01 : 자문회의(2차)

○ ‘14. 04. 22 : 자문회의(3차)

○ ‘14. 05. 19 : 자문회의(4차)

3		정밀안전진단 용역결과

	현장조사 결과

○ 상부구조 슬래브 단면결손

- 교면포장(아스팔트) : 공용중 열화진행에 따른 포장손상(소성변형, 망상균열, 포트홀 등), 방수층 손상에 따른 우수유입

- 슬래브(RC) : 열화진행에 따른 단면결손 심화, 철근부식 진행

○ 염화물함유량(실내시험) 발청한계 초과

- 슬래브콘크리트(2개소), 교대(1개소), 교각(10개소)에서 임계발청한계    (1.2kg/m3) 이상의 염화물함유량이 측정됨

- 일부부재(슬래브, 교각)의 경우 철근부식 발생

	구조물평가 결과

○ 상태평가

교 량 명	북악스카이웨이1교
구성 교량명	환산 결함도점수	상태평가 결과	연장 (m)	차선	길이×차선	연장비	환산결함도점수× 연장비
북악스카이웨이1교	0.488	C	60.0	2	120.0	1.000	0.488
1. 평 가 지 수 =							0.488
2. 상태평가 결과 =							C

○ 안전성평가 결과

휨 모멘트	구 분	Mu([eqn: kN cdot m])	øMn([eqn: kN cdot m])	안전율	판정
	외측주형	2,536	2,627	1.036	A
	내측주형	2,579	2,085	0.808	D

	종합결과

○ 북악스카이웨이1교는 공용기간 44년이 경과한 법정외 도로교로서

- 구조도 및 세부자료 부재

- 슬래브 두께부족(부재두께:150mm / 현행기준:220mm)

- 주형 철근량 부족(기본내하력 안전율 저하)

- 열화진행 심화 (콘크리트 및 철근 단면결손, 염해진행)

- 상태평가결과 C, 안전성평가결과 D,

- 종합평가결과 【D등급】

4		재난위험시설 지정 및 관리

	재난위험시설 지정

대 상 시 설)			지 정 (해 제) 사 유	지정 등급	안전점검․안전 조치에 관한 사항	비 고 (지정일)
시설(지역)명	소 재 지	소 유 자 (점유자․관리자)
북악스카이웨이 1교	성북구 정릉2동 544-1	서울특별시장 (북부도로사업소장)	안전진단결과 기본내하력 안전율 저하	D등급	위험시설 안전조치 및 보수·보강	2014.5.29

	재난위험시설 관리

○ 재난위험시설 관리카드(별첨) 작성 관리

○ 재난위험시설 관리책임자 지정 월1회 이상 점검

- 관리책임자(정) ; 소장

- 관리책임자(부) : 시설보수과장, 시설물담당

○ 재난위험시설 안내표지판 설치  : 3개소

○ 재난위험시설 해소 장,단기 계획 수립(붙임)

5		행정사항

□ 재난및 안전관리 기본법 제26조 및 같은법 시행령 제32조에 의해 재난위험 시설로 지정․고시

○ 재난위험시설(D급)지정·고시 의뢰(시설보수과→도시안전과)

붙임: 1. 용역사 공문 1부

2. 재난위험시설 관리카드 등 1부.  끝