1		공공건축물(주차장 포함) 태양광 설치-보라매공원현장근로자대기실

□ 시설현황

○ 시설현황 : 지상 2층 건물 옥상층 약307㎡ 중 약162㎡은 옥상녹화가 ‘16년에 된 부분이고 나머지 138㎡ 중 47㎡가 태양광 설치 가능면적임

○ 시설관리부서 : 푸른도시국 동부공원녹지사업소(운영과)

□ 설치가능여부 : 가능

○ 설치 가능 면적 : 47㎡, 3kW

○ 설치 불가능시 사유 기재

□ 장애요인 및 극복방안 ※ 장애요인별 각각 기재

○ (장애요인) 옥상방수 손상없이 태양광 설치

⇒ (극복방안)  케미칼앙카 사용

○ (장애요인)

⇒ (극복방안)

□ 향후계획 ※ 일정별 추진항목 기재

○ (‘18.02)  태양광 설치 예산배정

○ (‘18.02~04월)  태양광 설치

□ 재원조달방법 : 재정

○ 추정사업비 : 15백만원

작 성 자	시설과장: 진병규 ☎02-2181-1150 시설팀장: 장창원 ☎1252 담당: 강희진 ☎1160