중점 홍보 내용

□ 설계경제성 검토를 통한 성능향상 아이디어 제공사례

◆ 편의성 향상

① 휘트니스內 락카 및 샤워실 남녀 면적 변경

☞ 최근 휘트니스의 여성 이용률이 높아지고 있는 추세이므로 남녀 면적을 6:4에서 4:6 이상으로 변경

② 개정된 주차장법에 따라 주차면 폭 2.5m이상 확보

☞ 최근 SUV, RV 등 차량의 대형화 추세로 차량 이용자의 불편 해소를 위하여 2.5m 확보

③ 세대 침실 內 콘센트 1개→ 2개이상 설치

☞ 침실의 경우 침대 놓는 방향에 따라 콘센트 사용이 어려울 수 있으므로  가구 배치 등 자유롭게 사용할 수 있도록 콘센트 2개 이상 설치

④ 동절기 효율적 난방을 위해 배관 동선 변경

(당초 : 화장실→ 방, 변경 : 방→ 화장실)

☞ 거주자 거주 빈도가 높은 방에서 화장실로 흐르도록 배관 동선 변경

⑤ 단지내 집수정 오물투입 방지 망 설치

☞ 집수정 침투시설에 이물질 투입 방지 망 설치하여 유지관리 편의성 향상

◆ 안전성 강화

⑥ 난간대 설치방향 조정(가로살→ 세로살)

☞ 난간대는 가로살로 할 경우 어린이 등이 올라탈 수 있음으로 세로살로 하여 안전성 강화

⑦ 지하 주차장 전열기구 방수에 강한 사양 적용

☞ 지하 주차장에 비상벨, 스피커, 콘센트 등의 전열기구는 방수에 강한 사양을 적용하여 스프링클러 작동시 안전 확보토록 고려