9

가압급수 지역 관리

평가배점

4점

평가기준

가압급수 지역 유수율 편차 해소 및 정확도 개선

평가방법

❍ 유수율 과대․과소 가압급수 지역 기준

- 과대 : 100% 이상

- 과소 : 가압급수 지역 사업소별 기준표 (유수율 목표의 94.24%)

구 분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
가압급수 지역수	126	16	24	9	26	14	6	24	7
’18년 유수율 목표(%)	95.6	90.98	97.11	97.42	95.12	94.43	94.84	97.62	97.76
과소기준 (%)	90.09	85.74	91.51	91.80	89.64	88.99	89.37	91.99	92.12

❍ 배점

- 산출식 : [(전체 가압급수지역-유수율 과대과소 가압급수지역)÷전체 가압급수지역]×3점

- 가압수 지역 유수율 정확도 개선 : 1점

❍ 가점사항

- 급수지역 경계 및 수전대사 작업후 수전정보 수정 실적(최대 1.0점)

☞요금과 통보 공문 및 수정 입력자료 제출 시 (지역당 0.2점)

❍ 감점사항

- 가압 급수지역 유수율 향상 추진계획 미제출 1회당 0.2점

- 월단위 공급량 조정량 증감 원인 분석 미실시 1회당 0.2점

- 가압급수지역 관리자료 GIS시스템 입력 여부(미입력 건당 0.1점)