사 진 대 지

○ 시설물명 : 성산1교(A1~P1~A2구간) G7열

사사진설명 : 교량 첨가시설물 설치를 위한 용접으로 내부 도장탄화 발생	사진설명 : 박스내부 Web 도장탄화
위 치 : G7열 교량 외측부	위 치 : P1 G7열 D9~D10
사진설명 : 박스내부 Web 도장탄화	사진설명 : 박스내부 Web 도장탄화
위 치 : P1 G7열 D11~D12구간	위 치 : P1 G7열 D13~D14구간

사 진 대 지

○ 시설물명 : 성산1교(A1~P1~A2구간) G1열

사진설명 : 박스내부 Web 도장탄화 - 교량내부 전구간 발생	사진설명 : 교량 첨가시설물 설치를 위한 용접으로 내부 도장탄화 발생
위 치 : P1 G1열 지점부	위 치 : 교량 외측부
사진설명 : 박스내부 Web 도장탄화
위 치 : A1 G1열 D4~D5구간