시설공사 인계 ․ 인수서

□ 공 사 명 : 서남물재생센터 이전축구장 건설공사

□ 위    치 : 서울 강서구 마곡동 91번지 일원

□ 공사내역

- 교목이식 : 42주 (스토로브잣나무, 측백나무 등)

- 배수공 : 맹암거 874m, 우수관 94m

- 축구장 : 87m X 59m (골라인 및 사이드라인기준, 마사토 포설)

- 부대공 : 그물망휀스 308m, 골대 2개소, 출입문 3개소, 간이화장실 1개소

□ 공사기간 : 2013. 10. ~ 2014. 01

□ 사 업 비 : 383,000,000원 (VAT 포함)

□ 시행부서 : 서울특별시 도시기반시설본부

□ 도 급 자 : 대림산업(주) 대표 김윤【서울특별시 종로구 종로1길 36 (수송동)】

□ 연대보증 : 현대건설(주) 대표 정수현

□ 하자담보책임기간 : 국가를당사자로하는계약에관한법률시행규칙 제70조에 의함

□ 감 리 자 : (주)도화엔지니어링 대표이사 노진명

위 시설물 및 관련도서를 인계 ․ 인수함

2014.  01.

인계자 :  서  울  특  별  시  장(인)

(점검자)   물재생시설과  지방시설사무관 천정남 (인)

지방시설주사보 김병오 (인)

지방시설주사보 윤현주 (인)

인수자 :  (주)서남환경 대표이사 (인)

(점검자)     (주)서남환경                     (인)

(인)

(인)

시설물 세부내역

□ 공사명 : 서남물재생센터 이전축구장 건설공사

공종	규격	단위	수량	비고
(1) 배수공
..측구수로관	B=300	M	30
..맹암거(간선)	D250,HDBEDC관	M	178
..맹암거(지선)	D150,HDBEDC관	M	696
..이음관(이경티)	250X150	EA	24
..우수관	D300,고강성BVC관	M	94
..집수정	600X600	개소	4
(2) 포장공
..쇄석자갈(도착도)	Φ25mm이하	M3	1192
..모래(도착도)		M3	607
..마사토		M3	1215
(3) 부대공
..축구골대(팩고정식,성인용)	골망포함	조	1
..그물망휀스A	H5000×W2000	경간	76
..그물망휀스B	H7000×W2000	경간	78
..휀스설치	H = 4~6m	경간	154
..출입문A	H3000×W4000	개소	1
..출입문B	H2000×W2000	개소	2
..간이화장실설치	2조식(대변기2)	개소	1
(4) 교목이식
..대추나무이식	R10	주	2
..등나무이식	R14	주	1

공종	규격	단위	수량	비고
..등나무이식	R20	주	1
..때죽나무이식	R16	주	1
..목련이식	R12	주	1
..스트로브잣나무이식	R17	주	1
..스트로브잣나무이식	R18	주	1
..스트로브잣나무이식	R20	주	1
..스트로브잣나무이식	R23	주	1
..스트로브잣나무이식	R24	주	1
..스트로브잣나무이식	R26	주	1
..은행나무이식	R18	주	1
..은행나무이식	R22	주	1
..은행나무이식	R26	주	1
..은행나무이식	R28	주	1
..중국단풍이식	R28	주	1
..중국단풍이식	R30	주	3
..중국단풍이식	R38	주	1
..측백나무이식	R10	주	11
..측백나무이식	R15	주	5
..무궁화이식	B10	주	3
..무궁화이식	B14	주	2

인계․ 인수 도서 및 자료목록

□ 공사명 : 서남물재생센터 이전축구장 건설공사

구 분	자 료 내 역	수 량	비 고
준공서류	ㅇ 준공내역서	3부
	ㅇ 단가산출서 및 일위대가	3부
	ㅇ 수량산출서	3부
	ㅇ 공사시방서	3부
	ㅇ 준공도면 A3	3부
	ㅇ 공사사진첩	3부

위 시설물 및 관련도서를 인계 ․ 인수함

2014.  01.

인계자 :  서  울  특  별  시  장(인)

(점검자)   물재생시설과  지방시설사무관 천정남 (인)

지방시설주사보 김병오 (인)

지방시설주사보 윤현주 (인)

인수자 :  (주)서남환경 대표이사 (인)

(점검자)     (주)서남환경                     (인)

(인)

(인)