심사 물품 내역서

물품 비교표
업체명		㈜텔레비트		가온벼리		㈜윈티앤에스
		적용제품		비교제품		비교제품
이 미 지
규 격 명		영상감시장치, 텔레비트, T-MCL-04S, 옥외감시시스템		태양광 이동형 CCTV-PTZ		WS310M
단 가		3,960,000원		4,330,000원		3,950,000원
옵 션		로고라이트, 20W	770,000원	로고라이트, 20W	770,000원	로고라이트, 20W	770,000원
산출수량		13대		13대		13대
물품금액		61,490,000원		66,300,000원		61,360,000원
조달수수료		298,200원		322,210원		298,200원
합계금액		61,788,200원		66,622,210원		61,658,200원
제품특성정보	성능	○돔카메라 2대, QHD 2560*1440, 500만화소, 2CH ○크기:800×400×1600(mm) ○재질: 알루미늄 ○설치높이: 최대 2.75mm ○무게: 25kg ○메모리: 256GB (SD카드) (저장기간: 40일, 모션감지녹화) ○태양전지판: 60W 고효율 ○배터리: 리튬이온, 12V 60AH ○경고조명: LED, 3W×2ea ○경고방송: 리모콘음량 조절 ○LED 안내전광판 ○원격관리: IOT (A/S 자동배정)		○돔카메라2대, FHD 1080*1920, 200만화소, 2CH ○크기: 1,300×340×200(mm) ○재질: 경량철 ○설치높이: 최대 2.5m ○무게: 35kg ○메모리: 1TB (SD카드) (저장기간: 15일, 상시녹화) ○태양전지판: 100W 고효율 ○배터리: 리튬이온, 12V 100AH ○경고조명: LED ○경고방송: 외국어 지원 ○LED 안내전광판		○돔카메라2대(저조도CCD), FHD 1080*1920, 400만화소, 2CH ○크기: 680×600×1500(mm) ○재질: 고강도 STEEL ○설치높이: 최대 3m ○무게: 50kg ○메모리: 64GB (SD카드) (저장기간: 7일, 모션감지녹화) ○태양전지판: 80W 고효율 ○배터리:12V 100Ah ○경고조명: LED ○경고방송: 리모콘 음량 조절 ○WIFI, 전용앱 영상확인가능
	기술 인증	○특허:제10********호 【스마트폰을 활용한 현장관리 시스템】 ○특허:제10********호 【블랙박스를 이용한 회전형 불법투기 감시 시스템】 ○특허:제10********호 【이동식 쓰레기 무단투기 계도 및 감시 시스템】 ○특허:제10********호 【화상폰을 이용한 실시간 동영상 원격제어장치】		-		○특허:제10********호 【R F 통신방식의 조명 제어장치】 ○특허:제10********호 【래들 탕면 모니터링 장치】
종합의견		ㆍ(주)텔레비트가 QHD의 초고화질 녹화로 쓰레기 불법 투기자 단속에 효과적 ㆍCCTV 관련 특허증 취득에 있어 ㈜텔레비트가 신뢰성이 높음 ㆍ(주)텔레비트의 경우, IOT 원격관리 시스템이 있어 기기 이상 발생시 신속한 유지관리 가능

[별첨]

□ 광진구 의견 [(주)텔레비트, ㈜윈티앤에스 제품 설치 자치구]

업체	㈜텔레비트	㈜윈티앤에스
기능	-함체에서 SD 카드 회수로 간편 -배터리 자체 분리 및 충전 가능 (예비 배터리 有) -제품 무게가 가볍고, 크기가 작아 기동성 높음 -모든 휴대폰 모텔 호환 가능하여 열람 용이	-상단 CCTV 후면에서 SD 카드 회수로 불편 -배터리 자체 분리 충전 불가 (업체에 요청) -제품 무게가 무겁고, 크기가 커 기동성 떨어짐 -WIFI 통해 전용 어플로 영상 확인 시 일부 휴대폰 모델(아이폰) 호환 불가로 열람 어려움
	- ㈜윈티앤에스에 비해 이동·설치에 있어 ㈜텔레비트의 무게가 가벼워 유리하며, 전면 돌출부가 40cm로 설치가 용이