제2차 한양도성자문위원회 자문의견

자문일자	2014. 2. 19(수) 08:00
안 건 명	한양도성 야간경관조명 개선계획(안)
【의견 내용】 ○ 야간경관조명 개선의 기본방향에는 공감함. - 색온도는 따뜻하게, 조도는 낮추고, 점적인 경관→선적인 경관 연출 등 ○ 도성과 인접 설치되는 조명시설은 도성 보존에 미치는 영향과 안전대책을 고려하여 시공방법 등을 검토할 것 - 조명시설 설치는 가급적 도성에서 떨어진 거리에 설치할 것 - 도성 내부에 조명시설 설치시 도성 일부인 내탁이나 순성로 원형 성돌 등 손상이 우려되므로 지형‧지물의 원형을 보존할 것 ※ 내탁 성돌, 지형‧지물 성돌, 순성로 돌계단 등 원형 변경이 수반되는 경우 사전에 한양도성 자문위원회 자문 등을 받아 처리할 것 - 기존구간 실시설계도면, 시방서 등을 위 원칙에 따라 실무적으로 검토해 볼 것 ○ 석재외함 설치구간은 석재외함이 도성의 일부로 오인될 수 있으므로, 도성과 구별되면서 자연적인 재료나 색상으로 설치함이 바람직함. - 공사가 진행되기 전에 실물크기로 만들어 현장에 설치해 보고, 디자인 등을 검토해 보는 자리가 있었으면 함. ○ 인왕구간 목책 설치구간(280m)은 구체적인 내용을 다시 한번 검토할 수 있도록 해 줄 것 ○ 향후 유네스코 세계문화유산 등재 신청시 참고자료로 활용될 수 있도록 도성에 근접하여 조명 설치 구간은 석재 표면 온도 변화를 체크해 주었으면 함. ○ 단계별 추진일정은 원거리에서 조망할 때 효과가 있는 구간을 우선 순위로 정하여 추진하였으면 함. ○ 논의되었던 과제는 향후 위원회에 검토결과를 보고해 주었으면 함. 끝.