○ 자전거도로 및 산책로변 등 예초작업 안전관리

구분

예초작업 안전사고 예방

관련

사진

업무

내용

· 예초 작업 시 작업장 주변 안전망(가림막) 설치 및 신호수 배치

- 예초 작업 중 돌과 나뭇가지, 금속파편 등이 튀어 발생하는 안전사고 예방을 위해 예초작업 시 안전망(가림막) 설치

□예초작업의 특성상 휴대성과 이동이 편리한 안전망(가림막)을 이용하여 예초장비와 더불어 2인 1조로 안전망 작업조 편성·운영

□주차장 주변 녹지대 예초 작업 시 주차된 차량의 유리파손 등을 예방하기 위해 작업 전 차량 주변으로 안전망 설치

- 산책로 및 자전거도로 주변 예초작업 시 신호수 배치로 안전거리 확보

· 사고 예방을 위해 작업장 주변 ‘예초작업 안내판’ 제작 및 설치

- 이동·설치가 편리하고 시인성이 좋은 A형 안내판을 제작하여 작업장 주변 눈에 잘 띄는 곳에 설치하여 시민들에게 주의사항 안내

• 대인사고 주요유형 : 예초날에 잔돌이 튀어 얼굴, 다리 등 열상 발생

• 대물사고 주요유형 : 작업장 주변 주차 및 주행차량 차체 및 유리 파손

기타

· 근로자 작업현장 지도·감독 철저

- 안내센터 녹지 담당공무원 작업현장 점검 사항

□작업 시 위험요소 판단 및 사전 안전조치 실시

□근로자 개인보호장구 착용상태 확인

□작업현장 수시 점검 및 안전대책 미준수 사항 지도·감독

□작업 중 안전사고 발생 즉시 현장확인 및 사고처리

· 체계적·전문적 안전교육 실시

- 전문기관 의뢰 작업장 근로자 안전교육 실시(연 4회/분기별)

□예초기 등 녹지관리 업무 중 발생할 수 있는 안전사고 유형과 예방방법, 근로자 준수사항 등 ‘전문적인 안전교육 실시’(한국산업안전보건공단 의뢰)

- 작업 전 담당공무원의 안전사고 예방교육 실시

□예초작업, 위험수목 제거 등 장비 사용에 따른 사고발생의 우려가 높은 작업 전 안내센터 담당공무원은 근로자에게 ‘안전사고 예방교육 실시’

□장비 가동 전 작동상태 점검, 안전장치 등 부속품 이상유무 확인, 개인보호장구 착용상태 확인

· 사고발생 시 조치사항

- 119 사고신고 및 부상자 병원 후송

□피해자의 상태가 병원치료가 필요한 경우 즉시 119신고하고 현장에 구급차가 도착하기 전 환자의 상태를 구급대원에게 충분하게 설명하고 구급대원의 지시에 따라 행동하고 임의적인 응급조치는 절대 금지

- 사고발생 보고 및 보호자(가족) 연락

□관할 안내센터에 안전사고 발생보고(사고경위, 피해정도, 조치사항 등)

□피해자 가족 및 보호자에게 사고사실 통보(사고경위, 치료예정 병원 등)

· 사고발생 후 조치사항

- 안전사고 발생 동향보고

□본부장, 운영총괄과, 녹지관리과, 기타 안전사고 관련부서 등

□안내센터에서는 사고경위와 조치사항 등을 포함하여 동향보고 작성

※ 특히, 인적사고에 대해서는 신속한 상황보고 및 대응체계 이행

− 보험접수 및 처리를 위한 ‘사고발생 경위서’ 작성

【붙임1】 예초작업 안전작업 체크리스트

안전작업 체크리스트

구분	내 용	체크 √
1	예초작업 시 안전모, 보안경, 안전화, 무릎보호대 등 개인보호구를 착용했는가?
2	예초기 날 부분의 볼트, 너트 등 부품이 정상적인 상태로 부착되어 있는가?
3	예초장비(승용식, 자주식, 배낭식)의 고장이나 파손된 부분은 없는가?
4	예초작업 시 작업자의 작업자 간의 안전거리(15m 이상)를 유지하면서 작업하는가?
5	작업중단 및 이동 시에는 예초기의 엔진을 정지시키는가?
6	예초작업 중 일반 시민의 부상과 차량의 파손 위험을 인지하고 있는가?
7	예초작업 시 쯔쯔가무시, 유행성출혈열 등의 질병에 감염되지 않도록 주의하는가?
8	긴 소매와 긴 바지의 작업복을 입고 작업하는가?
9	경사로(호안사면 등) 이동 시 넘어지지 않도록 조심하는가?
10	걸려 넘어지지 않도록 작업도구나 자재를 수시로 정리하는가?
11	예초장비(승용식, 자주식, 배낭식)용도에 맞는 작업도구를 사용하는가?
12	센터에 구급약품을 비치 되어 있는가?
13	작업도구는 사용 후 정비하여 지정된 장소에 안전하게 보관하는가?
14	폭염, 우천, 태풍 등 기상상태가 좋지 않은 날 무리하게 작업하지 않는가?
15	작업 중 음주 또는 전날 과음으로 인해 술이 취한 상태로 작업하지 않는가?
16	예초작업 시 안전망(가림막) 및 안내판을 설치하였는가?
17	작업 장 주변에 사람 또는 차량 등 피해가 우려될 경우 작업안내 및 안전한 곳으로 이동조치 취하였는가?
18	작업 시 주기적으로 휴식시간을 제공하는가?

【붙임2】 안전사고 동향보고(작성예시)

○○○ 안내센터 안전사고 발생 보고

’21.0.0. 000안내센터 예초작업 중 발생한 안전사고를 보고 드림

□ 사고개요

○ 일    시 : 2021. 0. 00.(  ) 00:00경

○ 장    소 : 00안내센터(제2주차장 녹지대)

○ 피 해 자 : 000(남, 00세)

○ 사고경위

− 사고가 발생된 경위, 부상 및 피해정도, 작업시 안전조치 사항 등을 자세하게 작성

○ 조치사항

− 119 신고 및 병원 후송, 보험처리 사항 등

○관련사진

□ 향후계획

○ 영조물 배상보험 접수 등 조치사항

○ 사고예방을 위한 근로자교육 등 안전조치 계획 등

작 성 자	000안내센터장 : 000 ☎ 3780-0000 담당 : 000 ☎0000