【별표 1】- 연찬회 결과 작성 서식

용두119안전센터 전기차 대응 방법 연찬회 결과

□ 추진개요

○ 일 시 : 2021. 3. 18.(목요일) 16:30 ~ 17:00–1팀

2021. 3. 18.(목요일) 21:00 ~ 21:30–2팀

2021. 3. 19.(금요일) 18:00 ~ 18:30- 3팀

○ 장 소 : 사무실

○ 인 원 : 7명/7명/7명

□ 연찬내용 – 상세히 기술

○ 일반적인 전기차의 특성과 화재 등 사고 시 대응기법

- 사고 발생 즉시 안전한 장소에 정차하여 엔진을 정지시키고 ‘전기화재 전용’의 분말소화기를 사용하여 화재를 진화한다. 신속한 화재 진압이 불가능할 경우, 구동용(고전압) 배터리가 가열되어 폭발 할 수 있으니 안전한 장소로 대피하고 사람들이 접근하지 않도록 조처를 한다. 현장 도착 시 안전 장구(방화복, 소방헬멧, 절연 장갑, 절연방수화, 방화두건, 공기호흡기) 착용하고 · 현장 출동대는 차량 측면으로 접근하여 차량 검색

- 차량 뒷 하부 배기관 유무를 확인하여 일반차량인지 전기차인지 식별한후  발화기에는 ABC 분말소화기로 화재진압 또는  대량방수를 통해 냉각과 함께 화재진압 실시(소량 물 소화 금지)

- 전기차 사고 시 절연에 이상이 발생할 가능성을 염두에 두고 구조 작업 차량 절단 시 고전압 시스템을 피해서 작업, 에어백 시스템 전개 시 부상의 위험이 있음으로 전원 완전 차단 확인

- 차량 위치가 실내일 경우 수소가스 방출을 위해 환기

□ 기타 특이사항

○없음

□ 연찬회 사진

1팀	2팀	3팀