제15차 교통영향분석 개선대책심의 위원회  회의록

2012.  10

도시교통본부

(교통정책과)

작성자	과명: 교통정책과	담당: 안형근 (☎3707-9714)	팀장: 조경익 (☎3707-9722)	과장: 이병한 (☎3707-9710)

｢제15차 교통영향분석 개선대책심의 위원회｣ 회의록

	<회의개요>
□ 일 시 : 2012. 10. 15(월) 15:00 □ 장 소 : 교통정책과 회의실 (2동 5층) □ 참 석 : 5명 - 이성모, 이의은, 김태희, 박은경, 신기숙 □ 안건 및 심의결과 ① 동작1주택재건축 정비사업 : 수정의결 ② 종합의료복합단지 1단계 시설 : 수정의결

① 동작1주택재건축 정비사업

<위 원 장>

○ 동작1주택재건축사업 대상지는 동측으로 동작대로, 북측으로 현충로가 인접하여 있고 구역면적 20여제곱미터에 공동주택 345세대를 건립하는 계획입니다. 위원님들 의견 주세요

<000 위원>

○ 사업지의 접근성이 취약한 반면 외부 교통대책이 부족한 것으로 보입니다. 사업지 진출입부 삼거리(다지점)는 주변 주차구획선을 조정하여 트래픽서클 등 개선대책을 마련해야 할 것으로 보입니다.

<000 위원>

○ 지하1층에서 지하2층으로 내려가는 진출입램프가 지상에서 내려와서 가기에는 너무 먼 거리입니다. 궂이 서칭을 해서 돌아가 내려갈 필요가 없으니 사전검토 보완 전 처럼 지상에서 내려와 직선부에서 바로 내려가는 것이 낫습니다.

<000 위원>

○ 근린생활시설 주차장이 도로에서 바로 진입하는 것으로 계획하였는데 그렇지 않아도 취약한 진입부도로에 상충이 예상되니 근생주차장은 사업지 내부에서 동선이 확보 되도록 계획해야 할 것입니다.

<000 위원>

○ 사업지 서측에 동작치안센터 주변 토지이용계획은 무엇입니까? 도로부분 표시된 선은 보도를 말하는 건지 명확하지 않습니다. 토지이용계획을 명확히 표시해야 할 것입니다.

<000 위원>

○ 사업지 남측 사당역에서 사업지로 진입시 회전반경이 나오지 않아 불편합니다. 사업지 진입부 좌회전이 원활이 이루어 지도록 현 지반고를 감안하여 개선이 필요합니다.

<000 위원>

○ 사업지 내부 비상도로가 순환형이 아닙니다. 특히 쓰레기청소나 이사차량들이 진입시 순환하여 나갈수 있도록 일관성 있게 연결체계를 구축해야 합니다.

<000 위원>

○ 사업지 C1-C1', C2-C2' 진입도로의 경사를 낮출수 없는 실정이므로 겨울철 미끄러울수 있으니 경사를 고려하여 보도 등에 미끄럼방지대책을 강구해야 합니다.

<000 위원>

○ 종합개선안도에서 사업지 진입부 D-D' 보도를 좌측에서 우측으로 옮겨 설치하는 것으로 되어 있는데 사전검토보고서는 미수용으로 되어 있습니다. 보도의 연결성과 재건축사업대상지 위치를 감안하여 꼭 필요한 사항으로 사업시행시 사업시행자가 주체가 되어 시행하여야 합니다.

<위 원 장>

○ 의견을 정리해 보겠습니다. ① 지하1층 주차장 진출입램프논 사전검토 보완전처럼 당초안으로 할 것. ② 사업지 진출입부(다지점)는 주변 주차를 고려하여 트래픽서클 등 개선안을 마련 할 것. ③ 근생주차장 출입구는 사업지 내부에서 동선이 확보 되도록 할 것. ④ 사업지 서측부지의 토지이용계획을 명확히 표시할 것. ⑤ 사당역에서 사업지 진입부(좌회전)을 개선 할 것. ⑥ 사업지 내부 비상도로는 일관성 있게 연결체계를 구축 할 것. ⑦  C1-C1', C2-C2' 부근 보도는 경사를 고려하여 미끄럼방지대책을 강구할 것. ⑧ D-D' 도로부 보도설치는 사업자 주체로 시행 할 것으로 수정의결 하겠으며, 명확한 개선대책 보완을 위해 이의은 위원과 박은경 위원이 지정 검토해 주시기 바랍니다.

② 종합의료복합단지 1단계 시설

<위 원 장>

○ 본 안건은 금년 2월 결정된 중곡역지구 지구단위계획구역안에 있는 국립서울병원 1단계사업으로서 중곡역에 접한 부지입니다. 위원님들 의견주시기 바랍니다.

<000 위원>

○ 사업지 북측 이면도로 일방을 장기적으로는 양방통행으로 바꿀필요가 있다고 봅니다. 다만 1단계사업에서는 전구간 도로확보가 어려우니 2단계사업시 전구간 도로확보를 통해 양방통행이 가능하도록 계획하여야 할 것입니다.

<000 위원>

○ 사업지 지상부 내부 통로가 매우 좁습니다. 특히 주차정산소 설치 등을 고려한다면 현 도로폭은 차량 상충 등 이용차량의 불편이 예상됩니다. 일부 주차면을 제거하더라도 도로폭 추가확보가 요구됩니다.

<000 위원>

○ 본 건물의 외래환자나 병원방문시 주차이용이 편리하도록 지하주차장 동선체계를 바꿔서 엘리베이터 진입부에 사람이 내리고 주차할 수 있도록 해야 합니다. 그렇게 하기 위해서는 지하주차장 램프 및 동선체계를 재검토해야 합니다.

<000 위원>

○ 다른 의견이 없으시면, 본 안건은 사업지 진출입부 및 내부 메인통로는 일부 주차면을 제거하여 도로폭 추가 확보하고 지하주차장 진입램프 및 동선체계를 재검토하는 것으로 수정의결 하겠습니다.

<위 원 장>

○ 이것으로 제15차 교통영향분석 개선대책 심의를 모두 마치겠습니다. 참석하여 주신 위원님 수고하셨습니다.