주상복합아파트 현장대응역량 강화 추진계획

2021. 4.

노 원 소 방 서

(재난관리과)

주상복합아파트 현장대응역량 강화 추진계획

Ⅰ		추진 배경

□ 경기도 주상복합아파트 화재로 약 94억 원의 재산피해 발생(4.10 / 대응2단계)

※ 인명피해 없음. 점포 40개소 전소(35개소 부분소), 차량 40대 전소(760대 그을림)

□ 건축구조 파악 등 진압 작전 구상을 위한 현지적응훈련 중요성 인식

□ 화재 진압 작전에 필요한 정확한 소방활동 정보 숙지 및 활용 강화

< 건물 개요 >

○ 규모 및 현황 - 아파트 : 18/0층, 164,034㎡ - 상 가 : 2/4층, 99,609㎡ * 세대수(364), 점포수(185) * 지상 3층부터 아파트(총 4동) * 지하 1층～지상2층 상가 * 지하 2～4층 주차장

	주상복합아파트 화재 진압 활동 분석
□ 건물 내부구조 및 취약요소 측면 ○ 화재 건물은 아파트 4개동을 잇는 2/4층 구조로 1층 내 필로티 주차장 (주차대수: 42) 및 1~2층 내 점포(185개소)가 입점해 있어 화재발생 후 순식간에 대형 화재로 이어짐. ○ 불길이 피로티 구조의 주차장에 옮겨 붙으면서 공기유입으로 천장(반자 내부)을 통해 급격히 확산 (CCTV 영상 근거) - SP 설치됐지만 효과 미흡 (반자 위로 연소 확대) □ 현장 활동 측면 ○ 선착대 현장도착 지연(9분)으로 초기 진화 타이밍을 놓쳐 연소 확대됨. ○ 복합건축물로 화재실의 화재하중이 매우 높아 급격한 연소확대 및 다량의 농연발생으로 진압활동 한계에 직면함. □ 진압 작전 측면 ○ 단위지휘관이 명확히 지정되어 있지 않아 현장통제가 미흡했으며, 화재 현장이 광범위하여 연소 저지 및 방어선 구축이 곤란하였음.

Ⅱ		추진 개요

□ 추진기간 : 2021. 4. 23.(금) ~ 5.11.(화)

□ 추진대상 : 주상복합아파트 8개소

계		10층 이하	11층~20층	21층 이상
단지수	동수	동수	동수	동수
8	9	1	6	2

□ 추진내용

❍ 현장 대응 중심 현지적응훈련 실시

❍ 신속한 초동대응 및 총력 대응체계 구축

❍ 소방활동정보카드 정비 (현행화) 강화 등

Ⅲ		추진 계획

□ 현장 대응 중심 현지적응훈련 실시

건물 내부구조 숙지 및 화재 취약요소 등 사전 파악을 위한 현지적응훈련을 강화하여 유사시 신속한 화재 진압활동 전개

□ 훈련 기간 : 2021. 4. 23.(금) ~ 5. 11.(화)

□ 훈련 대상 : 주상복합 8개단지

연번	단지명	주 소	동	관할(팀)	훈련일자	비고
1	노원프레미어스엠코	동일로 986	2	공릉(3팀)	4.23.(금)	방면본부장, 소방서장
2	삼창타워프라자	한글비석로 383	1	상계(1팀)	4.28.(수)	소방서장
3	희락상가	수락산로 190	1	수락(1팀)	4.29.(목)
4	신일주상복합	한글비석로 366	1	상계(1팀)	4.30.(금)
5	대호프라자	한글비석로 384	1	상계(2팀)	5.04.(화)	소방서장
6	화인상가	중계로 160	1	대응단(2팀)	5.06.(목)
7	삼능스페이스향	석계로18길 23	1	월계(2팀)	5.07.(금)
8	노원아이파크	상계로23다길 13-8	1	상계(3팀)	5.11.(화)

※ 대상별 훈련일자는 부득이한 경우 대응총괄팀 통보 후 변경

□ 훈련 주관 : 지휘팀(구조대, 특수차 포함)과 관할 119안전센터(펌프, 탱크) 합동

□ 안전책임(담당자) : 지휘팀장(현장안전)

□ 훈련 방법

❍ 상황판단과 지휘를 위한 현장지휘관 중심의 필요 정보 파악 및 현장 대응 중심으로 실시

❍ 고가사다리차 등 특수차 활용 가능 여부 및 부서 위치 등 확인

❍ 소방활동 자료조사 반드시 병행 실시 → 소방활동 정보카드 입력

※ 정보 파악 ➫ 소방활동정보카드(119행정정보시스템) 입력 ➫ 소방안전지도 활용

❍ 고위험대상은 방면본부장, 소방서장 참여(연면적 30,000㎡ 이상)

- 소방서장 : 고위험대상 3개소 선정(노원엠코, 대호프라자, 삼창타워)

- 방면본부장(본부 예방과장) : 1개소 - (노원엠코)

□ 훈련 내용

❍ 차량진입로와 차량부서 위치 파악

❍ 건물구조 및 진압활동상 취약(위험)요인, 옥내 진입 동선, 연소확대 예측경로, 소방·방화시설 등 확인

❍ 대상물의 익숙함을 통한 현장에서의 팀별 활동사항 이미지 트레이닝

❍ 효과적인 화재진압을 위한 특수차량·장비 활용 방안

❍ 건물의 구조와 용도에 맞는 구체적인 진압 방법 강구

☞ 인명구조대책 : 건물 내 각 방면별 인명구조 동선 및 구조방법 훈련

☞ 화재진압대책 : 건물 내 화재시 연소확대 방지 및 옥내진입 동선 파악

☞ 특수차량운영 : 특수차량 (고가 ․ 굴절 등) 부서위치 등 대응체계 구축

□ 신속한 초동대응 및 총력 대응체계 구축

신속한 출동 및 현장도착을 통한 초동대응과 우월한 소방력 동원

으로 초기 진화체계 구축

□ 화재 초기 소방력 총력대응 및 지휘체계 강화

❍ 화재 초기 우월한 소방력 동원으로 초기 진화체계 구축

❍ 화재 초기부터 소방서장 현장지휘로 전환하여 강력한 지휘권 발동

❍ 신고 접수시부터 소방활동 주요 정보 제공 원활한 진압활동 전개

□ 건물 관계자 중심 초동 대응능력 강화

❍ 관계인의 훈련의무 인식 강화 및 화재 대비 자체 소방훈련 정착

❍ 자동소화설비(스프링클러) 정상 작동에 의한 초기 진압체계 구축

- 소방·방화시설 유지 관리 철저, 유사시 화재상황, 필요정보 등 출동대 제공

❍ 실제 대피 및 초기 진압 훈련 내실화를 위한 소방훈련·교육 지원 강화

-  (재난관리과-1098호) 2021년 소방훈련 지원센터 운영계획 참조

❍ 관계인의 훈련의무 인식 강화 및 화재 대비 자체 소방훈련 정착

□ 소방활동정보카드 정비 (현행화) 강화

소방활동상 필요한 정보를 사전에 파악 관리하고, 유사시 정보

활용을 통한 정확한 소방작전 수행으로 인명피해 및 연소확대 방지

□ 정비 기간 : 연 중

□ 정비 대상 : 1,109개소

구 분		합 계	현장대응단	상 계	공 릉	월 계	수 락
계		1,109	297	261	225	130	196
특 정 소 방 대상물	특급	1			1
	1급	72	29	11	17	10	5
	2급	991	264	246	190	120	171
	3급	45	4	4	17		20

≪ 긴급 정비 ≫

❍ 주상복합아파트 소방활동정보카드 현행화 (21. 5. 20. 한)

※ 주상복합아파트 화재 시 대형 인명피해 발생 우려가 높아 유사시 신속 대응을 위한 소방활동 정보 파악 및 자료 현행화 필요

□ 정비 방법

❍ 소방활동 자료조사 실시 후 최신 정보를 119행정정보시스템 등록

❍ 증축, 무창층 구조변경 사항 등 소방활동상 필수 정보 파악

❍ 각종 소방훈련시 소방활동 자료조사 반드시 병행 실시 확행

❍ 매 화재출동시 소방활동정보카드 입력자료 정확성 수시 검증 강화

□ 소방활동정보카드 작성 및 활용

정보 파악 (자료조사,소방훈련, 화재출동)		119행정정보시스템 자료 입력		소방안전지도 연계 (업데이트)		소방안전지도 정보 제공
안전센터 등		안전센터 등		본부 현장대응단		방재센터 상황실 등

□ 소방활동정보카드 정비 실태 점검 강화

❍ 119안전센터 단위 관리자(센터장 및 팀장) 확인 체계 확립

- 내부결재 시 센터장 등 관리자 소방활동정보카드 현행화 확인

❍ (1차) 소방서 자체점검,  (2차) 본부 확인 점검(성과평가 반영)

※ 재난관리과-2116호 ‘소방활동정보카드 점검대비 현행 점검 강화’

Ⅳ		행정사항

□ 각 대상별 훈련 전 현장안전 체크리스트 확인 및 안전사고 방지교육을 실시하고 개인별 임무부여를 통한 내실있는 훈련 실시※ 2021년 노원소방서 현장안전관리 준수 철저

□ 코로나19 대원 감염방지를 위한 개인보호장구 착용 철저

□ 타 훈련과 중복대상은 병행 실시하고, 관할별 훈련 종료 후 5. 14.까지 결과 제출

□ 본 훈련 우선추진에 따라 2분기 소방훈련은 5.28.까지 연장 실시