청사 내 차고 셔터 고장 발생

시설명(건명)	청사 차고 셔터	관리부서	현장대응단
고 장 일 시	2014.07.14. 21:48	장 소	1층 차고
원인 및 상태	- 2번 차고 셔터 모터 고장 및 프레임 부싱 마모
담당자 의견	- 자체수리 불가하며 제조업체(블루코스텍(주))에 수리 의뢰 요함 * 블루코스텍(주) 주식회사 : 1588 - 5110
위 고장상태를 조치하여 주시기 바랍니다. 2014년 07월 14일 담당자 계급 소방교 성명 정 정 표 확인자 직급 진압3대장 성명 강 성 수 강 서 소 방 서 현 장 대 응 단 장

< 고장 사진 >

○ 2번 차고 셔터