통수 전 수질검사 의뢰서

공사개요	공사명		내곡 보금자리주택지구 조성공사 중 상수공
	공사개요		택지조성 769,000㎡ (상수관로 5.66km)
	시공업체		큰빛종합건설(주) 대표이사 김현철	착공일	2011.11.30
	통수예정일		2014. 6.2	준공예정일	2014.11.28
수질검사 사항	검사목적		통수 전 수질검사
	검사대상	급수라인	[내곡지구 1단지 인입관로] 헌릉로(D500) → 단지내관로(중(집)2-E, D400mm) → 1단지(D300) ※ 관세척 경로 헌릉로(D500) → 단지내관로(중(집)2-E, D400mm) → 단지내관로(중(집)2-D, D300mm) → 여의천 퇴수
	검사위치		여의천 퇴수밸브(붙임 통수계획서 참조)
	검사예정일시		2014. 6. 2
	검사항목		탁도, ph, 잔류염소, 철
기타참고 사항			공사감독 박 정 수 02-3410-7228 현장소장 이 준 행 #############