품질시험계획 이행확인 점검결과

공사명:겸재교건설 및 연결도로 확장공사                            점검일시:2016.5.24.(화)

점 검 사 항	점 검 결 과	비 고
1. 품질시험․검사에 필요한 관련자료의 구비․활용 여부	-
2. 품질시험계획 내용의 적정성 여부 - 주요자재의 검사포함 여부 - 주요공정의 검사포함 여부	-
3. 품질관리 관련 법령․규정․품질 시험계획에 필요한 품질시험․검사 요원․시설 및 장비 등의 적정 확보 여부	-
4. 품질시험 계획에 의한 품질시험․ 검사의 적기․적정빈도 실시 여부	-
5. 품질시험 또는 검사한 성과의 기록 유지 여부	-
6. 품질시험․검사장비의 관리 여부 - 교정검사 실시 및 교정상태의 식별표시 - 검사장비․측정장비 및 시험장비의 적정관리	-
7. 부적합 자재 및 부적합 공정처리 등 적정 여부	-
8. 기 타	○ 램프B 방호벽 거푸집의 이물질 제거 및 철근에 붙은 시멘트페이스트 제거 후 콘크리트 타설 바람 ○ 램프B 방호벽의 철근조립 과정에서 철근 결속이 느슨하지 않도록 조치 바람 ○ 램프B 방호벽의 철근조립 작업 후 발생된 철근 잔재를 제거 후 콘크리트 타설하기 바람 ○ 종점부 보도육교 교대 상부에 배수처리가 되지 않아 우수가 유출되고 있으니 조속 보완 조치 바람 ○ 종점부 주교량 좌측 배수시설 접속부 누수부분 보수 바람 ○ 종점부 보도육교 Pier 모래줄무늬 보수 바람	별첨 사진 첨부