불량맨홀 현장확인 결과(청량리)

1. 소화전 번호:1631 2. 소화전 위치: 이문로 31(할머니보삼) 회기동 346-6 3. 확인일시:2017.11.25.(11:00) 4. 확인자: 소방위 최웅현, 소방장 이종철 5. 확인결과: 소화전 제수변 주변 아스콘 파손으로 5cm정도 돌출됨 추후 아스콘 공사 요함
사진
1. 소화전 번호:1507 2. 소화전 위치: 이문로 71(동양목재) 이문동 346-121 3. 확인일시: 2017.7.25.(11:20) 4. 확인자: 소방위 최웅현, 소방장 이종철 5. 확인결과:소화전 제수변이 이면도로 가운데 위치하여 제수변 주변 아스콘이 침하된 상태
사진