서울오금 보금자리주택지구

환경영향평가심의위원회 회의록

	<회의개요>
□ 일 시 : 2012. 9. 4(화) 16:00~18:05 □ 장 소 : 서울시 소방재난본부 3층 회의실 □ 참 석 : 환경영향평가심의위원 10명 □ 안 건 : 서울오금 보금자리주택지구 환경영향평가서(초안)

□ 심의회의시 논의사항

1. ◯◯◯ 위원

< 사업계획 전반 >

○ 방이동 생태보전지역과 인접하여 있으므로 영향예측 및 저감대책 수립

○ 대기질, 온실가스, 기상, 동식물상 등 항목별 영향예측 시 하남시 현황 및 개발계획, 기준 등을 고려하여 평가 실시

○ 성내천과 동남로를 포함한 토지이용계획에 대한 근거 자료 제시

○ 통학생에 대한 동남로 횡단 등 영향을 예측하고 안전대책 수립

2. ◯◯◯ 위원

< 수 질 >

○ 공사시 및 운영시 발생하는 토사와 비점오염원에 의해 잠실상수원이 오염되지 않도록(성내천으로 오염물질 유입되지 않도록) 검토 및 저감대책 수립

○ 비점오염원처리시설은 성내천 수질에 영향이 없도록 처리시설 공법 등을 검토하여 선정

○ 본 사업부지에 맞는 유출계수 산정

○ 사업시행에 따라 증가되는 유출량은 사업부지내에서 처리가 가능하도록 빗물계획 수립

○ 본 사업지구가 저류(담수)기능을 하는 지역으로서 사업시행에 따라 유출량이 증가하는 경우 성내천의 홍수량에 대한 통수능을 검토

3. ◯◯◯ 위원

< 수질 및 지형지질 >

○ 공사시 침사지 설치계획 재검토

○ 농경지내 비료사용 및 주유소 등에 따른 지하수 수질 잠재오염원에 대한 지하수질 현황을 파악하고 영향예측 및 저감대책 수립

○ 사업시행에 따른 방이동 습지에 대한 영향을 예측하고 저감대책 수립

○ 사업지구 성토에 따른 침수 영향을 예측하고 저감대책 수립

○ 주택가와 연접되는 지역에 대한 현황조사 및 굴착시 영향예측 및 저감대책 수립

4. ◯◯◯ 위원

< 토지이용 >

○ 성내천변 수변공원이 단절되어 있는 등 미흡하므로 검토

< 토 양 >

○ 표토 조사는 표토 발생 가능성이 높은 지점을 선정하고 표토가 손실되지 않도록 계획 수립

5. ◯◯◯ 위원

< 토지이용 >

○ 성내천 및 수변공원 등이 집중되어 있으므로 주택단지내로 연계하는 방안 검토

○ 바림길, 녹지축, 통경축 측면에서 사업지구가 주요한 위치에 있으므로 세밀한 검토를 통해 토지이용계획 및 단지배치를 수립

< 경 관 >

○ 공사시 경관 영향 저감방안 마련

6. ◯◯◯ 위원

< 토지이용 >

○ 동․식물상 및 녹지축 검토시 생태보전지구 연계 고려

○ 버스차고지에 대한 환경영향을 예측하고 저감대책 수립

7. ◯◯◯ 위원

< 소음진동 >

○ 공사시 장비대수 산정이 과소평가되어 있으므로 검토(산정과정 제시)

○ 항공기 소음 현황을 조사하고 영향예측 및 저감대책 수립

8. ◯◯◯ 위원

< 일조장해 >

○ 일조영향 예측시 정남방향을 명확히 하고 측량을 통해 실시