보도공사장 현장점검 결과보고

< 2018. 5. 3.(목) >

□ 점검개요

○ 점검일시 : 2018. 4. 26.(목) 14:00~18:00

○ 점검대상 : 서대문구 일원

○ 점 검 자 : 보도관리팀장, 정용웅, 백혜정, 서성준

□ 공사 개요

○ 공 사 명 : 어린이집 주변 노후보도 정비공사(연간단가)

○ 규    모 : 폭 2~3m, 연장 56m

○ 공사기간 : 2018. 3. 1. ~ 7. 30.

○ 시행기관 : 서대문구청 토목과

○ 시 공 사 : 코레콘산업(주)

○ 위치도

공사명	모래내로 노후보도 정비공사	어린이집 주변 노후보도 정비공사
위치도
	(모래내로 380~408)	(모래내로 430~436)

□ 점검결과

○ 보도공사장 현황

연번	시행기관 (시행부서)	공 사 명	공사기간	공사규모		점검 결과
				폭(m)	연장(m)	안전관리	시공품질
1	서대문구 (토목과)	모래내로 노후보도 정비공사	2018.03.20. ~2018.08.31.	2~4.6	395	공사안내표지판 설치규정 미준수 자재 주변 안전펜스 미폐합 줄눈모래 포설 후 청소 미실시	점자블록 설치규정 미준수
2	서대문구 (토목과)	어린이집 주변 노후보도 정비공사	2018.03.01. ~2018.07.30.	2~3	56	공사안내표지판 설치규정 미준수 보행안전도우미 임무 미이행 임시보행로 확보 미흡 공사장 주변 안전펜스 미설치	경계석 기초 거푸집 미설치 측구 하부 기초 다짐 미실시

○ 지적사항

점검구분	자치구 (기관)	소 계	안전관리	품질관리				기타
				보도블록	점자블록	경계석, 측구	구조물주변
소 계		10	7	-	1	2	-	-
보도공사장 현장점검	서대문구 (토목과)	10	7	-	1	2	-	-

□ 조치계획

○ ‘어린이집 주변 노후보도 정비공사’는 임시보행로 미확보, 안전펜스 미설치, 경계석 기초 거푸집 미설치 등 전반적인 공사장 관리가 부실하여 「부실보도공사장 관련자 제재 기준」에 따른 행정제재 조치하고, 지적사항은 조속히 정비토록 통보하고자 함.

붙 임 : 보도공사장 현장점검 현황 사진 1부.  끝.

붙임	보도공사 점검 현황 사진

□ 모래내로 노후보도 정비공사(서대문구)

◯ 안전 관리

▸ 공사안내표지판 설치규정 미준수 - 문안 중 공사명 외국어 미표기	▸ 줄눈모래 포설 후 청소 미실시

▸ 자재 주변 안전펜스 미폐합	▸ 자재 주변 안전펜스 폐합 미흡

◯ 시공 품질

점형블록

설치

▸ 점자블록 및 전체턱낮춤 0cm 시공 양호	▸ 점자블록 설치규정 미준수 - 보도공사 설계시공매뉴얼(p.72) 참조

붙임	보도공사 점검 현황 사진

□ 어린이집 주변 노후보도 정비공사(서대문구)

◯ 안전 관리

▸ 공사안내표지판 설치규정 미준수 - 문안 중 공사명 외국어 미표기	▸ 공사장 주변 안전펜스 미설치 ▸ 보행로 바닥재 설치 양호

▸ 보행안전도우미 임무 미이행(차량유도 병행)	▸ 임시보행로 확보 미흡

◯ 시공 품질

▸ 경계석 기초 거푸집 미설치	▸ 측구 하부 다짐 미실시