도로점용공사장 교통소통대책 자문회의 결과(소위원회 3차)

◉ 하남미사~위례연계(2구간) 열배관공사 (변경) : 조건부 시행

1. 굴착 공사시 통제수를 배치하여 장비 회전시 사고가 발생하지 않도록 하기 바람

2. 굴착 작업은 야간 시간대 시행하여 교통정체를 최소화하기 바람

3. B-8, 9단계 작업차량 배치도에 따라 점유면적을 재산정하기 바람

4. B-9단계는 분리시공하여 공사를 시행하기 바람

5. B-15 단계는 보도를 일부점용하여 공사를 시행하기 바라며, 보행도우미 및 통제수를 배치하기 바람

6. C-4 단계 노면 표시를 수정하기 바람