도로점용공사장 교통소통대책 자문회의 결과(16차)

◉ 가양이마트~가양빗물펌프장간 하수암거 정비공사 : 조건부 시행

1. 1~2단계 공사에 필요한 장비제원과 장비배치도를 포함하기 바람

2. 공사후 포장 공사시 교통소통대책을 추가하기 바람

3. 5단계 세부 작업구간을 표기하기 바람

4. 4단계 직우를 우회전 전용으로 노면표시를 변경하기 바람

5. 4단계 좌회전 안내 표시를 강화하여 운전자 혼란을 최소화하기 바람

6. 모든 단계의 테이퍼 방향을 직진으로 차량이 통과하도록 변경하기 바람

7. 3단계 공사안내입간판과 차로운영계획이 일치하도록 수정하기 바람

8. 5단계 공사시 횡단보도는 반폭을 유지하고 보행도우미를 배치하기 바람

9. 공사시 기존 유도선 정비하기 바람

10. 2-1단계 횡단보도 신호를 후신호로 변경하는 방안을 서울지방경찰청과 협의하여 공사를 시행하기 바람

11. 발주처(감리원)은 공사 착공 직전에 도로점용공사장 교통소통대책 자문사항 이행여부를 확인하기 위한 점검계획서를 제출하고, 현장점검(점검표)을 실시(주․야간 각각 1회 이상)하여 그 결과를 매월 25일까지 E-메일(lbt36351@seoul.go.kr) 또는 팩스(2133-1053) 전송 제출하기 바람(공사감독책임자 서명 필)