2014년도 도로기전분야 공통설계서 검토의견

번호	구 분	공 종	검 토 의 견	비 고
1	설계지침서	제1장 적용기준 3. 적용기준	가. 2014년도 전기․통신 및 건설공사 표준품셈의 적용기준에 따라... → 전기 및 정보통신공사로 수정요함
2		제2장 공사원가계산 5. 고용보험 요율 ( 노무비*요율)	○ 2014년01월01일 개정된 고용보험법 시행령에 의거 5등급이하 0.89%를 → 7등급이하 0.87%로 조정요함
3		제2장 공사원가계산 8. 퇴직공제부금비 (직접노무비*요율)	나. 적용대상 : 공공기관이 발주하는 공사로 공사예정금액 3억원이상 공사적용 → 추정금액 으로 조정요함
4	일위대가표	제7호표 가로등기구 설치	○ 가로등기구 설치품 적용오류 (2등 동시) 전기품셈5-26에 의거 2등용 180%로 조정요함
5		제81호표 기초볼트 설치	○ 기초볼트 설치 적용오류 (25∅이상) 전기품셈5-29-2에 의거 0.3인/개를 → 0.03인/개로 조정요함
6		제92~97호표 박스 설치	○ 품셈5-3 박스(BOX)설치에 의거 노출형 박스(콘크리트 노출기준)에는 고정을 위한 품이 포함되어 있으므로 별도의 앙카설 치품 0.08인/개는 제외함이 타당함
7		제124호표 풀박스 설치 (경관조명)	○ 품셈5-4 풀박스 설치품이 2012년에 400*400*150 이하가 신설 되었으므로 조정요함 (당초 0.35인/개) → 250*250*200 : 0.22인/개 → 100*100*100 : 0.04인/개
8	기 타	박리제 등 휘발유, 중유, 경유 유류대	○ 매월 초 석유공사에서 발표되는 서울시 주유소 평균가격 적용사항 명기요함 ※ 원가관리시스템 자료실 참조