문서번호	생산관리과-1604
결재일자	2014.2.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
★주무관	생산관리과장	생산부장

2014년 해빙기 대비 취.정수장 시설물 안전점검 계획

2014. 02

상수도사업본부

(생산관리과)

『2014년 해빙기 대비』

취․정수장 시설물 안전점검 계획

겨울철 한파에 의한 시설물 및 지반동결과 해빙기 융해현상이 반복되면서 지반 이완 및 붕괴 등 안전사고의 우려가 높아 해빙기 안전점검을 실시하여 취․정수장 시설물 안전사고에 대비코자 함.

Ⅰ		추 진 일 정

○ 점검대상 : 정수장 6개소, 취수장(5개소)

○ 아리수정수센터 자체점검 및 정비기간 : '14. 02. 21(금) ~ 03.03(월)

○ 본부 점검기간 : '14. 03. 4(화) ~ 03. 11(화)

- 취․정수장 시설물 점검일정 및 점검자

구분	광암	구의 (구의취수장)	뚝도 (자양취수장)	영등포 (풍납취수장)	암사 (암사취수장)	강북 (강북취수장)
일정	3.4(화)	3.5(수)	3.6(목)	3.7(금)	3.10(월)	3.11(화)
점검자	정윤홍	권창범	이규현	유양현	김복록	유동수

Ⅱ		중점 추진사항

○ 점검사항

- 취․정수장 시설물(토목,건축) 안전관리 실태

- 축대, 옹벽, 절개지, 낙석 위험지구 관리상태

- 시설물별 특성에 맞는 관리 상태 점검 등

○ 해빙기 취약시설 위주로 중점 안전점검 실시

- 해빙기 안전관리 자체 대책 수립 시행

- 분야별 안전점검, 교육 등 안전관리 대책 이행

- 과거 사고이력 시설 등 취약시설 집중관리 등

○ 긴급 대응 복구 및 협조체계 구축

- 유관기관 및 직원 비상연락체제 유지 등 대응태세 정비

- 안전사고 발생시 긴급대응 체계 가동 및 상황보고, 전파

○ 기관장 및 간부직의 솔선 안전점검 실시

- 현장 안전점검을 통하여 안전의식을 높이고 시민홍보 병행

- 취약시설 현장점검 등 솔선수범 참여(직접 점검)

Ⅲ		행정 사항

○ 자체 추진계획 수립 및 점검실적(사진포함)을 '14.03.03(월)까지 제출

○ 본청 및 유관부서 등 점검대비 철저

○ 점검결과 경미한 사항은 자체보수

○ 응급조치 선 시행 및 중장기 조치계획 수립 시행

- 안전진단이 필요한 시설은 전문가 초빙 긴급점검 시행

○ 긴급복구체계 및 유관기관 비상연락체계 재정비

○ 기전설비 점검과 병행하여 점검

붙임 : 점검양식 1부.