교 통 통 제 계 획

- 올림픽대로 강일IC 방향 -

2014.7

도시기반시설본부

(토목부)

올림픽대로 우수관로 보수에 따른 교통통제 계획

○ 공 사 명 : 구리암사대교 건설공사

○ 목    적 : 구리암사대교 암사IC 올림픽대로 강일IC 방향 우수관로 보수를 위한 차선변경에 따른 통행차량의 안전 확보를 위하여 올림픽대로에 대하여 교통통제 시행

○ 작업내용 : 올림픽대로 강일IC 방향 우수관로 보수

공사 시행	일 시	2014년 7월 9일 ~ 10일 ( 2 일간)
	장 소	구리암사대교 남단 - 올림픽대로 강일IC 방향
공 사 기 간		2014.07.09.(수) ~ 07.10(목)
공 사 및 통제방법		올림픽대로 강일IC 방향 4차로 부분통제 (1개차로) (07.09~07.10) 21:00 ~ 05:00 - 우수관 보수시 진행방향으로 부분통제
기 타 사 항		․ 차선 변경, PE드럼 및 라바콘 설치

○ 유관기관 협의 : 서울강동경찰서 교통과

○ 교통통제 중 홍보 및 안전대책

구 분	종 류	설 치 위 치
교 통 통 제 - 강일IC 방향 - 공항 방향	공사안내간판	․ 통제지점 100/300/600m, 1/1.5/2/4km전 설치
	샤인보드(사인카)	․ 통제지점 0.5km 전방부터 2개소 설치
	신 호 수	․ 교통통제 신호수 2명 배치

※ 교통통제 사전알림용 현수막 설치 : 올림픽대로 통제지점 전방 5km 1개소

○ 서울시도시기반시설본부 토목부 : 조양연 (*************, 3708-2557)

○ 시 공 사(현대건설(주)) : 이현철(*************) 옥영기 (*************, 442-1502)

○ 감 리 단((주)도화엔지니어링) : 곽경표 (*************, 3427-5013)

올림픽대로 아스콘 포장에 따른 교통통제 계획

○ 공 사 명 : 구리암사대교 건설공사

○ 목    적 : 구리암사대교 암사IC 올림픽대로 강일IC 방향, 접속램프 포장 및 차선도색을 위한 차선변경에 따른 통행차량의 안전 확보를 위하여 올림픽대로에 대하여 교통통제 시행

○ 작업내용 : 올림픽대로 강일IC 방향 및 접속램프 포장/ 차선도색

공사 시행	일 시	2014년 7월 14일 ~ 31일 ( 20 일간)
	장 소	구리암사대교 남단 - 올림픽대로 강일IC 방향
공 사 기 간		2014.07.14.(화) ~ 07.31(목)
공 사 및 통제방법		올림픽대로 강일IC 방향 1,2/3,4차로 부분통제 (2개차로) (07.14~07.16) 21:30 ~ 05:30 노면절삭/ 아스콘 포장 및 차선도색 올림픽대로 강일IC 방향 4차로 부분통제 (1개차로) (07.18~07.31) 09:30 ~ 17:00 접속램프 포장 및 차선도색
기 타 사 항		․ 차선 변경, PE드럼 및 라바콘 설치

○ 유관기관 협의 : 서울강동경찰서 교통과

○ 교통통제 중 홍보 및 안전대책

구 분	종 류	설 치 위 치
교 통 통 제 - 강일IC 방향 - 공항 방향	공사안내간판	․ 통제지점 100/300/600m, 1/1.5/2/4km전 설치
	샤인보드(사인카)	․ 통제지점 0.5km 전방부터 2개소 설치
	신 호 수	․ 교통통제 신호수 2명 배치

※ 교통통제 사전알림용 현수막 설치 : 올림픽대로 통제지점 전방 5km 1개소

○ 서울시도시기반시설본부 토목부 : 조양연 (*************, 3708-2557)

○ 시 공 사(현대건설(주)) : 이현철(*************) 옥영기 (*************, 442-1502)

○ 감 리 단((주)도화엔지니어링) : 곽경표 (*************, 3427-5013)