2015년도 건설장비 투입계획

연번	공사명	공사비(천원)			공사일정		건설장비 사용계획 (사용예상)
		총 공사비	건설 기계비	기타 공사비	착공 예정일	준공 예정일	건설기계명	규격	대수	기간	시간/일수
	계						16종		34대	2015.1.1~2015.12.31	44,840/5,605
1	직 영 (도로보수공사)	-	-	-	-	-	11종		19대	2015.1.1~2015.12.31	16,336/2,042
							노면파쇄기	1m	1	”	240/30
							덤프트럭	8톤	2	”	1,920/240
							덤프트럭	15톤	3	”	1,840/230
							더블캡	2.5톤	3	”	2,064/258
							다목적차량	5톤	1	”	640/80
							페이로더	1.6㎥	1	”	2,064/258
							롤러	2.4～8톤	2	”	960/120
							도로보수트럭	3㎥	1	”	1,440/180
							스키드로더	0.63㎥	1	”	560/70
							셀프로더	15.1톤	1	”	240/30
							아스팔트피니셔	2.4~4.2m	1	”	240/30
							굴삭기	0.59㎥	1	”	2,064/258
							순찰차량	스타렉스 벤	1	”	2,064/258
2	도로시설물세척	-	-	-	-	-	3종		4대	2015.2. ~ 2015.11.	1,584/198
							다목적차량	6.5~7톤	2	”	1,008/126
							고압흡입청소차	3톤	1	”	480/60
							고소작업차	16.6m	1	“	96/12

3	직 영 (도로시설물유지관리)	-	-	-	-	-	9종		11대	2015.1.1~2015.12.31	6,920/865
							노면파쇄기	1m	1	”	264/33
							스키드로더	0.63㎥	1	”	264/33
							덤프트럭	8톤	1	”	744/93
							덤프트럭	15톤	1	”	744/93
							더블캡	2.5톤	1	”	1,960/245
							고소작업차	16.6m	1	”	88/11
							롤러	2.4~8.4톤	2	”	504/63
							도로보수트럭	3㎥	1	”	504/63
							굴삭기	0.59㎥	1	”	88/11
							순찰차량	스타렉스 벤	1	”	2,000/250
4	가로등 보수 및 지하차도 점검	-	-	-	-	-	2종		2대	2015.1.1~2015.12.31	4,000/500
							고소작업차	16.6m	1	”	2,000/250
							더블캡	2.5톤	1	”	2,000/250
5	남산터널 순찰		-	-	-	-	1종		1대	2015.1.1~2015.12.31	2,000/250
							순찰차량	스타렉스 벤	1	”	2,000/250
6	도로및시설물순찰		-	-	-	-	2종		2대	2015.1.1~2015.12.31	4,000/500
							순찰차량	스타렉스	1	”	2,000/250
								렉스턴	1	”	2,000/250
7	교통안전시설물 유지관리		-	-	-	-	1종		5대	2015.1.1~2015.12.31	10,000/1,250
							고소작업차	2.5톤	5	”	10,000/1,250