문서번호	행정운영과-3286
결재일자	2015.11.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	행정운영과장	경영관리부장
협 조

2015년 겨울철

본부 청사 난방 및 제설대책 추진계획

2015. 11.

상수도사업본부

(행정운영과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

2015년 겨울철

본부 청사 난방 및 제설대책 추진계획

’15/16년 겨울철 한파에 대비하여 본부 청사에 대한 난방계획·겨울철 대비 시설물 안전점검·제설대책을 마련하여 겨울철 에너지절약 등 청사관리에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		추진개요

□ 추진기간 : ’15.11. ~ ’16.3.15.

□ 추진내용

○ 적절한 난방운영 및 겨울철 에너지절약 추진

○ 겨울철 대비 안전점검 및 동파방지 추진

○ 강설시 청사 및 보도 신속한 제설작업 추진

Ⅱ		추진계획

1		적절한 난방운영 및 겨울철 에너지절약

□ 추진근거

○ 공공기관 에너지이용합리화 추진에 관한 규정

〔산업통상자원부(에너지신산업정책과)고시 제2015-195호〕 제4조

○ ’15/16년 한파 종합대책 추진계획(상황대응과-3361, ’15.11.18)

□ 난방기간 : ’15.11월 중순~’16.3월(외기온도에 따라 탄력적 운영)

□ 추진내용

○ 적절한 난방 운영

난방 및 온수 공급 : 08:30~18:00

※ 화장실 및 탕비실 세면기 온수공급은 기공급중(11.16부터 )

- 실내온도 18℃ 이하 유지 준수(’15/16년 한파 종합대책)

- 외기온도, 햇빛, 사무실 위치(남향, 북향 등)에 따라 탄력적 운영

○ 청사 에너지 절약활동 추진

- 근무시간중 사무실 창측, 복도, 화장실 등 부분소등(인체감지 센서 운영)

- 중식시간 완전소등 및 미사용기기 전원 차단

- 개인 전열기 사용제한 및 자체점검활동 강화

(개인전열기 사용시 회수, 임산부 및 장애인등 제외)

북쪽 사무실 창문 에어캡 또는 방풍비닐 설치로 단열 강화(70개소)

(행정운영과, 요금관리부, 전산정보과, 급수운용과, 공간정보과)

개인 내복입기 권장 추진

2		겨울철 대비 안전점검 및 동파방지 추진

□ 추진내용

○ 취약시설물 동파방지 조치 : 2015.11.30. 까지 완료

아리수광장 분수대, 음수대 등 외기 노출 급수설비 단수조치

(외기 온도 변화에 따라 조치)

- 옥상 물탱크실, 별관2층 소방펌프실 등 난방설비가 없는 실내 취약시설에는 자동 On-Off 되는 전기라지에이터 설치하여 동결 방지

- 동파 우려가 있는 급·배수 배관에 전기열선 설치 및 보온 보강조치

○ 겨울철 대비 시설물 안전점검

점검일시 : 2015.11.24.~11.27(4일간)

점검대상 : 청사 건축, 토목, 가스, 전기, 기계, 소방시설

· 겨울철 결빙, 동파 우려가 있는 취약시설 중점 점검

· 겨울철 개별 전열기 사용제한 등 화재예방 및 소방시설 중점 점검

- 점검방법

· 전기·가스안전관리자, 기계·전기실 근무자 등 자체점검

· 청사시설물 안전점검 체크리스트에 의거 점검시행(붙임참조)

- 자체점검조 : 4조(10명)

점 검 분 야	점 검 자	비고
토목, 건축분야	최영조, 김영규
기계분야	박재완, 박정선, 장정환
전기, 소방분야	나동안, 강동규, 유덕희	전기안전관리자
도시가스 분야	이인호, 이학선	가스안전관리자

□ 점검결과 조치

○ 시설물 점검결과 이상이 발견될 경우 즉시 보수조치

○ 동파, 동결 우려가 있는 취약시설은 지속적인 점검유지

3		강설시 청사 및 보도 신속한 제설작업

□ 추진근거

○ 서울특별시 건축물관리자의 제설·제빙에 관한 조례 제4조, 제5조

제설·제빙 범위 : 당해 건축물의 대지에 접한 보도

○ ’15/16년 겨울철 제설대책 추진계획(도로관리과-4299, ’15.11.13)

□ 추진기간 : ’15.11. ~ ’16.3.15.

□ 추진내용

○ 제설범위 : 청사 대지에 접한 보도구간, 아리수 광장,

청사 진입도로(정문~주차장), 청사 녹지내 보도 등

○ 제설장비 및 자재 보유현황 점검             (2015.11.16. 현재)

품 목	넉가래	삽	빗자루	염화칼슘	장갑
수 량	35개	50개	50개	20포	160켤레

○ 제설장비 및 자재 비치

강설 기상예보시 제설장비 및 필요자재를 본관 출입구 동쪽에 비치

○ 청사 제설작업

기본방향

· 적설량이 5㎝ 미만일 경우는 행정운영과 사무실, 기계·전기실,   방호실 직원들이 제설작업

· 적설량이 5㎝ 이상일 경우 각 부서에서 담당구역 제설작업

평일 주간에 눈이 그쳤을 경우

· 행정운영과 사무실, 기계·전기실, 방호실 직원들이 제설작업

· 적설량이 5㎝ 이상일 경우 각 부서에서 담당구역 제설작업

평일야간, 휴일야간에 눈이 그쳤을 경우(다음날이 평일)

· 당직자는 청사 출입이 가능 하도록 진입로 제설작업

· 다음날 07:30부터 제설작업 : 행정운영과, 기계·전기실, 방호실

· 적설량이 5㎝ 이상일 경우 각 부서에서 담당구역 제설작업(다음날)

평일야간, 휴일야간, 휴일주간에 눈이 그쳤을 경우(다음날이 휴일)

· 당직자는 청사 출입이 가능 하도록 진입로 제설작업

· 행정운영과, 기계·전기실, 방호실 근무자 출근 제설작업

· 적설량이 5㎝ 이상일 경우 각 부서 비상연락 담당구역 제설작업

○ 각 부서별 제설 담당구역

경영관리부 : 주진입도로~주차관리박스 앞 도로

요금관리부 : 아리수분수대 광장, 청사전면 서쪽 녹지내 보도

생 산 부 : 청사 대지경계선에 접한 보도구간

급 수 부 : 청사 후면서쪽(흡연실) 일대, 후면 주차장 부근 일대

시설안전부 : 청사 전면동쪽 녹지내 보도, 청사 동쪽 진입도로

※ 부서별 제설 담당구역도

Ⅲ		행정사항

○ 겨울철 대비 시설물 점검결과 이상이 발견 될 경우 즉시 보수조치

○ 각 부서에 전파 및 부서별 비상연락망 정비

붙임 : ’15/16년 한파 종합대책 추진계획. 1부.