2015년 소방장비 관리상태 확인점검 지적사항 시정 결과

소속	점검 분야	지적내용	조치결과	비고
청량리	기동 장비	- 펌프차(21호) 차동기어 오일 과다 오염	- 조치완료	- 차동기어 오일 교환(자체)
		- 탱크차(31호) 인터쿨러 흡입 오일 누유 - 탱크차(31호) 클러치 오일 과다 오염	수리완료 조치완료	- 볼트 장력 조정 등 현지 시정 클러치 오일 교환(자체)
		이륜차 엔진부 오일 누유 이륜차 차체 바람마게 파손 이륜차 점검부 부적정	- 수리완료 수리완료 조치완료	볼트 장력 조정 등 현지 시정 차체 바람마게 수리(자체) 즉시 시정 및 교육 실시함
	진압 장비	- 송풍기 바퀴 고정장치 이탈	- 수리완료	- 송풍기 바퀴 고정 장치 수리함(자체)
		- 신형 공기호흡기 배터리 미장착 후 관리	- 조치완료	- 즉시 시정 및 교육 실시함
		- 공기 충전기 사용 점검일지 기재 미흡	- 조치완료	- 점검부 작성 및 교육 실시함
	구조 장비	- 로프발사총 점검일지 점검부 생략	- 조치완료	- 점검부 작성 및 교육 실시함
		- 로프발사총 견인탄 점검부 생략	- 조치완료	- 점검부 작성 및 교육 실시함
		- 차량유리절단기 부품망실(자동센터펀치)	조치완료	장비 취급사항 등 교육 실시함
	구급 장비	점검부내용 구급차의 구급장비기준 수량 미달 철사부목, 보온용 모포 등	- 조치완료	-구급차 구급장비 보유기준에 맞게 적재 및 비치 관리함