문서번호
결재일자
공개여부
방침번호

				시 민
협 조

2020년 관공선 운영·관리 계획

2020. 1.

한강사업본부

(수상안전과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
성별분리통계	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까? 예) 스페이스, 플랜, 앵커시설, 거버넌스, 인큐베이팅, 매칭 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	■
지속 가능성	● 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? 예) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경의 보전 등	□	■

2020년 관공선 운영·관리 계획

관공선의 효율적인 운영을 위한 관리 계획을 수립하여 한강 홍보 및 선박 안전 운항에 만전을 기하고자 함

Ⅰ		추 진 개 요

□ 추진근거

○ 선박안전법 제8조(정기검사), 제9조(중간검사)

○ 비상대비자원관리법 제11조(중점관리대상 자원의 지정·관리)

□ 추진방향

○ 안전사고 예방을 위한 선박 관련규정 준수, 내실있는 선박 안전

관리체계 구축

○ 관공선 안전운항 정착 및 노후 선박 폐선 등 효율적 선박 유지관리

○ 관공선 활용으로 한강 홍보 강화

□ 추진대상

○ 관공선 및 도강선박 : 총15척

구 분		선박척수	선 명	용 도
홍 보 선		3척	한강아라호, 한강르네상스호, 서울504호	시정홍보
행정·순찰선		3척	서울506호, 서울507호, 서울508호	안전관리 순찰
도강선박	예인선	3척	서울713호, 서울714호, 서울716호	도강, 행사지원
	부선	6척	서울7211 ∼ 7214호, 서울7217~7218호	도강, 행사지원

Ⅱ		세 부 추 진 계 획

□ 선박 안전 관리

○ 안전관리 생활화

- 철저한 사전 정비·점검으로 안전운항 확보 및 기동성 유지

· 일일점검 : 운항 전 엔진오일, 냉각수, 조타 등 일상점검

· 월간점검 : 장비 및 주요기기, 선용품 등 종합점검

- 운항관리 : 운항일지 기록

- 유사시 대비 안전설비 유지 관리

· 안전장비 : 구명동의, 구명부환 등 규정 수량 확보

· 소 화 기 : 선박별 필요량 유지 및 점검

○ 선박 안전검사 시행

- 근  거 : 선박안전법 제8조(정기검사), 제9조(중간검사)

· 정기검사는 매 5년, 중간검사는 여객선 매 1년, 기타선 매 2~3년마다 실시

- 대  상 : 3척/4회

구 분	선 명(톤수)	검사종류
상반기	한강아라호(688톤)	중간검사(수중검사)
	서울504호(24톤)	중간검사(상가검사)
하반기	한강르네상스호(194톤)	중간검사(수중검사)
	한강아라호(688톤)	정기검사(상가검사)

○ 기타 선박 수리

- 대 상 : 순찰선 3척(506호, 507호, 508호), 예인선 3척(서울713호, 714호,

716호), 부선6척(서울7211∼7214호, 서울7217~7218호)

- 내 용 : 고장시 기관, 선체 수리 및 부품교체 등

□ 선박 운항 관리

○ 한강 홍보선(3척)

- 한강르네상스호, 서울504호 : 문화홍보과 운영 계획에 따라 운항

· 내·외국 VIP 및 공무원, 소외계층 등에 서울시정 홍보

· 초·중·고 학생들을 위한 토요일 홍보선 이용 뱃길따라 한강역사탐방 운영

· 다양한 홍보를 통한 홍보선의 이용 확대

- 한강아라호 : 수상관광 활성화를 위한 대부 운영

· ㈜이랜드크루즈 : 2019.06.01.~2020.05.31.(12개월)

· 한강 홍보를 위해 필요시 활용(수상기획과 협의)

○ 행정선·순찰선(3척)

- 수상시설물 안전점검, 유도선 및 수상레저사업 지도·감독

- 수상레저활동자 안전관리, 불법 행위 단속 및 지도

- 각종 수상 행사 지원 및 안전관리 활동

○ 운항직원 교육

- 정기적인 교육 실시 및 관리 능력 배양(수상안전교실)

· 안전운항, 수상안전, 인명구조, 응급처치 등 이론 및 실습 교육 실시

· 강사 : 외부 전문 강사 초빙(119 수난구조대 또는 해양경찰)

□ 기타 선박관리

○ 관공선 일반유지관리

- 선박보험 가입

· 대상선박 : 동력선 9척(무동력 도강부선 6척 제외)

· 가입기간 : 2020.1.1.~2020.12.31.(12개월)

· 가입기관 : 한국지방재정공제회

- 유류 및 선용품 구매

· 유류구매 : 환경수질과 관공선 유류 수급 계획에 따라 구매

▸ 여의도 관공선, 성동, 마포지대 배달 가능하고 가장 저렴한 업체 선정

▸ 경유 사용선박 : 7척, 휘발유 사용선박 : 2척(서울506, 507호)

▸ 일상경비 지출(선박담당자 구매, 담당자외 1인이상 검수)

· 선용품 구매 : 관공선 운항 중 필요시 구매

○ 도강장비 관리

- 도강장비 현황 : 도강예인선 3척, 도강부선 6척(성동, 마포지대)

- 도강장비 사용 내용

· 전시 및 비상시 시민 및 물자 긴급 도강

· 평시 재해·재난 시 긴급구조

· 불꽃축제 및 밤섬행사 등 수상행사 지원, 협조

Ⅲ		소 요 예 산

□ 예산액 : 총1,308,400천원

○ 한강 관공선 등 운영 및 관리(환경수질과 포함)

예산과목	소요예산	산 출 내 역
계	1,308,400천원
공공운영비	668,400천원	○ 관공선 등 유류비 180,000천원 ○ 관공선 등 보험료 350,400천원 ○ 관공선 등 일반관리비 138,000천원
시 설 비	640,000천원	○ 관공선, 홍보선 선박 안전검사·수리 640,000천원

Ⅳ		행 정 사 항

□ 선박 안전검사 및 수리 용역

○ 입찰공고 및 계약체결 : 재무과, 총무과

□ 선박 안전검사

○ 검사기관 : 한국선급(KR), 한국해양교통안전공단(KOMSA)

□ 관공선 보험료 납부

○ 한국지방재정공제회 서울지부에 납부

※ 참고자료: 1. 수상안전과 관공선 현황

2. 여의도 관공선사무실, 성동·마포지대 현황

3. 관공선 등 안전점검 기준

참고1

수상안전과 관공선 현황

(2020. 1. 1 현재)

관 리 부 서		선 명	제 원					주 용 도	건조일	비고
소관부서	배 치 별		톤급	주요치수(m) (길이x너비x깊이)	선종	승선 정원	재질
수상 안전과 (15척)	- 여의도 관공선 사무실 (6척)	서울 504호	24	17.5x4.5x1.7	홍보선	33	FRP	홍보,행정	97.03.14
		서울 506호	2.5	7x2.4x1.2	행정선	7	〃	순찰	05.09.05
		서울 507호	2.8	6.4x2.5x1.5	모터보트	11	〃	〃	10.01.01
		서울 508호	6.7	9.48x3.36x1.94	모터보트	12	〃	〃	17.11.24
		한강르네상스	194	37x9x2.5	홍보선	77	강(철제)	홍보,행정	09.07.01
		한강아라호	688	55.5x12x2.5	〃	310	〃	홍보,행정	10.10.20	임대중
	-마포지대 ① 예인선 (2척) ②부선(3척)	서울 713호	10	11.3x4x1.6	예인선	4	강(철제)	도강긴급	98.08.29
		서울 714호	〃	〃	〃	4	〃	〃	98.08.29
		서울7211호	21	19.1x6.5x1.5	부선	-	〃	〃	98.09.21
		서울7212호	〃	〃	〃	-	〃	〃	98.09.21
		서울7213호	〃	〃	〃	-	〃	〃	98.09.21
	-성동지대 ① 예인선 (1척) ②부선(3척)	서울 716호	10	11.3x4x1.6	예인선	4	강(철제)	도강긴급	98.08.29
		서울7214호	21	19.1x6.5x1.5	부선	-	〃	〃	98.09.21
		서울7217호	〃	〃	〃	-	〃	〃	98.09.21
		서울7218호	〃	〃	〃	-	〃	〃	98.09.21
제외선박	위탁관리	한강거북선	178	23.94x8.49x2.79	거북선	12	FRP	교육,관람	90.09.01

○ 홍보선 : 3척

한강아라호	한강르네상스호	서울504호

○ 행정·순찰선 : 3척

서울 506호	서울 507호	서울 508호

○ 도강 예인선 및 부선 : 9척

서울713, 714, 716호 (10톤-3척)	서울7211∼7214호, 7217~7218호 (21톤-6척)

참고2

여의도 관공선사무실, 성동·마포지대 현황

(2020. 1. 1 현재)

구 분	인 력	시설규모	관공선 보유	관리구역	비 고
여의도 관공선 사무실	○ 5명 - 해양수산6급 : 5명	○ 관공선 선착장 및 사무실 - 2007. 7월 건조 (길이 40m x 폭 15m x 깊이 2.2m) ○ 한강르네상스호 선착장 - 2009.10월 건조 (길이 45m x 폭 8m x 깊이 1.3m)	◇ 총 5척 ○ 행정순찰선 2척 - 서울 506, 508호 ○ 홍보선 2척 - 서울한가람호, 한강르네상스호 ○ 투어선 1척 - 한강아라호(임대)	○ 서울시 한강시계내	○환경수질과와 공동 사용 ○ 여의도 한강공원 내 위치
마포지대	○ 2명 - 전문나군 :1명 - 해양수산6급 : 1명	○ 마포지대 청사 - 1층 구조, 총 면적 110㎡ · 1979년 신축, 2003년 리모델링 ○ 계류장 - 선유도 한강공원 계류장 ○ 도선장 - 제1도선장:성산대교 부근 (북:망원보트장 부근 슬립웨이 남:양화 씨앤한강랜드 하류)	◇ 총 5척 ○ 도강 예인선 2척 - 10톤급 2척 ○ 도강 부선 3척 - 21톤급 3척	○ 한강대교∼행주 대교(15.4km)	○ 선유도 공원 내 위치
성동지대	○ 1명 - 해양수산8급 : 1명	○ 성동지대 청사 - 2층 구조, 총 면적 269㎡ · 1976년 신축, 1992년 개축, 2006년 신축이전(강변북로 확장공사) ○ 계류장 - 성동지대 앞 계류장 ○ 도선장 - 제2도선장:영동대교 부근 (북:성동지대 앞, 남:잠원 양곡 도선장)	◇ 총 4척 ○ 도강 예인선 1척 - 10톤급 1척 ○ 도강 부선 3척 - 21톤급 3척	○ 잠실대교∼한강 대교(12.6km)	○ 뚝섬한강 공원 내 위치

참고3

관공선 점검 기준

□ 일상점검 : 긴급출동 가능상태 확인

○ 평  일 : 1회 이상 점검 실시

- 관공선 출항 전․후 선체 및 기관, 조타 안전점검

○ 기록유지 : 관공선 일지 작성

□ 월간점검 및 보고

○ 점검주기 : 연12회(월1회) → 매월 말일 점검 (현장책임자)

○ 점검내용

구 분	점검분야	내 용	비 고
관공선	선 체	∘ 계선, 계류의 안전성(비트, 로프 등) ∘ 선저 누수여부 점검(맨홀 개방 점검) ∘ 안전난간 및 도어, 휀다의 안전성 ∘ 작동부분 이상여부(부선 출입 경사로, 크레인 등) ∘ 기타 손상여부 및 청소, 관리상태
	기 관	∘ 주기관 및 보기관 작동 점검 ∘ 연료 및 냉각장치 안전성(누수, 손상여부) ∘ 전기장치 기능장애 여부 ∘ 추진장치의 이상여부 ∘ 기타 기관실내 소모부품교환 및 청소상태 등
	안전설비	∘ 구명동의, 구명부환 등 안전장비 비치 여부 ∘ 소화기․소화전 작동상태 및 소화액 충전상태 ∘ 비상용 예비부품 및 공구비치 여부 ∘ 통신장비 기능점검 (무전기 등) ∘ 기타 보관관리 및 청소상태
시설물	계류시설	∘ 계선설비 안전성 ∘ 계류장 비트 및 안전난간 안전성 등
	건 물	∘ 전기, 수도 누전 누수 정기적 검사 ∘ 난방장치 안전성 및 화재예방 조치사항 - 소화기비치 및 사용법숙지, 관리상태 ∘ 건물 훼손여부 및 주변 환경정비 ∘ 사무실, 창고 등 정리정돈 및 청소상태