장비확인점검반 점검 결과 보고서

○ 점검일자 : 2021. 10. 12.(화)

○ 점검부서명 : 수궁119안전센터

○ 차량또는 장비명 : 펌프차

○ 점검자 성명 : 소방장 손병우

○ 지적사항

- 보수구 배관 잔수 미배출(현지시정)

- 식수밸브 녹물 미배출(현지시정)

- 차량 상부 자위분무 배관 휨(좌, 우측)-사용가능

- 타이어 비드부 경미 손상(우측 후륜, 외측)-사용가능

○ 차량또는 장비명 : 물탱크차

○ 점검자 성명 : 소방장 손병우

○ 지적사항

- 보수구 배관 잔수 미배출(현지시정)

- 전자식 LED 수량계 부분 미점등(수리예정/사용가능)

○ 차량또는 장비명 : 구급차

○ 점검자 성명 : 소방장 이주호

○ 지적사항

- 특이사항 없음, 운용자 교육 실시함

장비확인점검반 점검 결과 보고서

○ 점검일자 : 2021. 10. 12.(화)

○ 점검부서명 : 구로119안전센터

○ 차량또는 장비명 : 펌프차

○ 점검자 성명 : 소방장 손병우

○ 지적사항

- 보수구 밸브 거름망 고정 링 이탈, 잔수 미배출(현지시정)

- 좌, 우측 장비적재함 내부 몰딩고무 노후 손상-자체정비

- 2열 승차실 장비 적재 선반 변형, 몰딩고무 손상-자체정비

- 자동그리스 주입기 내부 그리스 전량 소진-자체정비

- 운전석 도어 시그널 미등 미점등-자체정비

○ 차량또는 장비명 : 물탱크차

○ 점검자 성명 : 소방장 손병우

○ 지적사항

- 식수밸브 녹물 미배출(현지시정)

- 요소수 잔량 80%(현지시정)

○ 차량또는 장비명 : 구급차

○ 점검자 성명 : 소방장 이주호

○ 지적사항

- 배터리 점프스타터 차량내 미비치(현지시정)

- 냉각수 부족(히터배관 누설 추정으로 입고정비 요함)

장비확인점검반 점검 결과 보고서

○ 점검일자 : 2021. 10. 13.(수)

○ 점검부서명 : 신도림119안전센터

○ 차량또는 장비명 : 펌프차

○ 점검자 성명 : 소방장 손병우

○ 지적사항

- 운전석 도어 상단부 무전기 안테나 휨(현지시정)

- CAFS 압축기 오일 만충 요함-자체정비

- 타이어 비드부 손상, 교체 요함(우측 후륜, 외측)

○ 차량또는 장비명 : 물탱크차

○ 점검자 성명 : 소방장 손병우

○ 지적사항

- 타이어 비드부 손상, 교체 요함(우측 후륜, 외측)

○ 차량또는 장비명 : 구급차

○ 점검자 성명 : 소방장 이주호

○ 지적사항

- 냉각수 부족

- 배터리 단자 관리미흡

- 냉각수 보조탱크 냉각수 보충요함

- 승차실 내 청결상태 불량

- 환자실 바닥 청결상태 불량

- 번호판 등 미점등

- 배터리 충전 배선 접속구 파손

- 좌측 후륜 휀더 커버 고정부 탈락

장비확인점검반 점검 결과 보고서

○ 점검일자 : 2021. 10. 14.(목)

○ 점검부서명 : 현장대응단

○ 차량또는 장비명 : 펌프차

○ 점검자 성명 : 소방위 이광섭

○ 지적사항

- 펌프실 내 CAFS 컴프레셔 고압배관 일부 누유(보증수리)

- 방수포 배관 플랜지 고정볼트 1개소 미조립(보증수리)

○ 차량또는 장비명 : 물탱크차

○ 점검자 성명 : 소방장 손병우

○ 지적사항

- 조수석 대시보드 퓨즈함 커버 파손-자체정비

- 변속기 레버 표시등 미점등-자체정비

- 공조기 레버 표시등 일부 미점등-자체정비

○ 차량또는 장비명 : 조연차

○ 점검자 성명 : 소방위 이광섭

○ 지적사항

- 배터리 성능 저하로 교체 요함-자체정비

○ 차량또는 장비명 : 구조버스

○ 점검자 성명 : 소방장 손병우

○ 지적사항

- 계기판 내 엔진체크 경고등 점등(업체 수리 진행 중/주행가능)

- 트레일러 배선 커넥터 손상(미사용으로 제거 예정/자체정비)

장비확인점검반 점검 결과 보고서

○ 점검일자 : 2021. 10. 14.(목)

○ 점검부서명 : 현장대응단

○ 차량또는 장비명 : 구조공작차

○ 점검자 성명 : 소방장 손병우

○ 지적사항

- 승차실 내 특장조작반 멤브레인택 노후 손상-자체정비

- 공조기 레버 표시등 일부 미점등-자체정비

- 블랙박스 미작동, 교체요함-자체정비

○ 차량또는 장비명 : 지휘버스

○ 점검자 성명 : 소방장 손병우

○ 지적사항

- 조향핸들 경음기 스위치 부위 파손(사고 수리 중)

- 우측 후사경 고정대 휨(사고 수리 중)

○ 차량또는 장비명 : 1구급차

○ 점검자 성명 : 소방장 이주호

○ 지적사항

- 특이사항 없음, 운용자 교육 실시함

○ 차량또는 장비명 : 2구급차

○ 점검자 성명 : 소방장 이주호

○ 지적사항

- 특이사항 없음, 운용자 교육 실시함

장비확인점검반 점검 결과 보고서

○ 점검일자 : 2021. 10. 14.(목)

○ 점검부서명 : 고척119안전센터

○ 차량또는 장비명 : 펌프차

○ 점검자 성명 : 소방장 손병우

○ 지적사항

- 펌프실 내부 관리상태 미흡(현지시정)

- 배터리 트레이 주위 발청-자체정비

- 2열 승차실 장비 선반 몰딩고무 노후 손상-사용가능

- 적재함 셔터 고정대 주변 오염 제거 미흡(현지시정)

- 특장메인전원 릴레이 접촉 불량(수리 진행 중/운행가능)

○ 차량또는 장비명 : 물탱크차

○ 점검자 성명 : 소방장 손병우

○ 지적사항

- 특이사항 없음, 운용자 교육 실시함

○ 차량또는 장비명 : 구급차

○ 점검자 성명 : 소방장 이주호

○ 지적사항

- 특이사항 없음, 운용자 교육 실시함

장비확인점검반 점검 결과 보고서

○ 점검일자 : 2021. 10. 14.(금)

○ 점검부서명 : 공단119안전센터

○ 차량또는 장비명 : 펌프차

○ 점검자 성명 : 소방장 손병우

○ 지적사항

- 좌, 우측 도어 열림 센서 주위 차체 발청 균열-자체정비

- 물탱크 만충 요함(약 140리터 부족)(현지시정)

- 냉각수 밸브 잔수 미배출(현지시정)

- 후방 블랙박스 녹화기능 미작동-자체정비

○ 차량또는 장비명 : 화학차

○ 점검자 성명 : 소방장 손병우

○ 지적사항

- 좌측 캡틸팅 실린더 리미트 스위치 고무부트 노후 손상-자체정비

- 연료탱크 연료 주입구 주변 연료 오염(현지시정)

- 분말소화장치 적재함 셔터 내부 관리 미흡(현지시정)

- 물탱크 드레인 밸브 녹물 미배출(현지시정)

- 기계식 수량계 밸브 잠금 상태 운용(현지시정)

- 우측 도어 열림 센서 고무부트 탈락-자체정비

- 우측 도어 내 측 커버 파손-자체정비

○ 차량또는 장비명 : 1, 2구급차

○ 점검자 성명 : 소방장 이주호

○ 지적사항

- 특이사항 없음, 운용자 교육 실시함

장비확인점검반 점검 결과 보고서

○ 점검일자 : 2021. 10. 12.(화)

○ 점검부서명 : 수궁119안전센터

○ 차량또는 장비명 : 진압장비 일체

○ 점검자 성명 : 소방위 이장원, 소방장 김주호

○ 지적사항

- 동력절단기 엔진덮개 조립상태 미흠

- 말벌보호복 건조상태 미흡

- 기타 특이사항 없음

장비확인점검반 점검 결과 보고서

○ 점검일자 : 2021. 10. 12.(화)

○ 점검부서명 : 구로119안전센터

○ 차량또는 장비명 : 진압장비 일체

○ 점검자 성명 : 소방위 이장원, 소방장 김주호

○ 지적사항

- 송풍기 엔진오일 관리 상태 미흡하며 교체요함

- 일부 직원 송풍기 사용법 숙지상태 미흡

- 기타 특이사항 없음

장비확인점검반 점검 결과 보고서

○ 점검일자 : 2021. 10. 13.(수)

○ 점검부서명 : 신도림119안전센터

○ 차량또는 장비명 : 진압장비 일체

○ 점검자 성명 : 소방위 이장원, 소방장 김주호

○ 지적사항

- 체인톱 관리 상태 미흡

- 일부 직원 공기공급기 사용법 숙지상태 미흡

- 기타 특이사항 없음

장비확인점검반 점검 결과 보고서

○ 점검일자 : 2021. 10. 14.(목)

○ 점검부서명 : 고척119안전센터

○ 차량또는 장비명 : 진압장비 일체

○ 점검자 성명 : 소방위 이장원, 소방장 김주호

○ 지적사항

- 말벌보호복 배터리 관리상태 미흡

- 기타 특이사항 없음

장비확인점검반 점검 결과 보고서

○ 점검일자 : 2021. 10. 14.(목)

○ 점검부서명 : 현장대응단

○ 차량또는 장비명 : 진압장비 일체

○ 점검자 성명 : 소방위 이장원, 소방장 김주호

○ 지적사항

- 기타 특이사항 없음

장비확인점검반 점검 결과 보고서

○ 점검일자 : 2021. 10. 15.(금)

○ 점검부서명 : 공단119안전센터

○ 차량또는 장비명 : 진압장비 일체

○ 점검자 성명 : 소방위 이장원, 소방장 김주호

○ 지적사항

- 송풍기 오일이 과다하게 주입되어 있음

- 기타 특이사항 없음

장비확인점검반 점검 결과 보고서

○ 점검일자 : 2021. 10. 12.(화)

○ 점검부서명 : 신도림119안전센터

○ 차량또는 장비명 : 구급차(6-6호)

○ 점검자 성명 : 소방경 엄지희, 소방교 김형국

○ 지적사항

- 멸균상태 미흡(마스크, I-gel 등)

- 구급장비 관리상태 미흡

- 의약품 관리대장 미흡

장비확인점검반 점검 결과 보고서

○ 점검일자 : 2021. 10. 13.(수)

○ 점검부서명 : 수궁119안전센터

○ 차량또는 장비명 : 구급차(6-1호)

○ 점검자 성명 : 소방교 고은애, 소방교 김형국

○ 지적사항

장비확인점검반 점검 결과 보고서

○ 점검일자 : 2021. 10. 13.(수)

○ 점검부서명 : 고척119안전센터

○ 차량또는 장비명 : 구급차(6-2호)

○ 점검자 성명 : 소방교 고은애, 소방교 김형국

○ 지적사항

- 멸균상태 미흡(I-gel 등)

장비확인점검반 점검 결과 보고서

○ 점검일자 : 2021. 10. 13.(수)

○ 점검부서명 : 구로119안전센터

○ 차량또는 장비명 : 구급차(6-3호)

○ 점검자 성명 : 소방교 고은애, 소방교 김형국

○ 지적사항

장비확인점검반 점검 결과 보고서

○ 점검일자 : 2021. 10. 14.(목)

○ 점검부서명 : 현장대응단

○ 차량또는 장비명 : 구급차(6호, 6-9호)

○ 점검자 성명 : 소방경 엄지희, 소방교 김형국

○ 지적사항

장비확인점검반 점검 결과 보고서

○ 점검일자 : 2021. 10. 14.(목)

○ 점검부서명 : 공단119안전센터

○ 차량또는 장비명 : 구급차(6-7호, 6-11호)

○ 점검자 성명 : 소방경 엄지희, 소방교 김형국

○ 지적사항